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1. Przedmiot zamówienia.

	Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa aktualizacja dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania pod nazwą „przebudowa drogi ul. Świdnickiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Podwale wraz z przebudową elementów kanalizacji deszczowej, linii kablowej niskiego napięcia i kanałów technologicznych w związku z budową przystanków wiedeńskich”. Konieczność aktualizacji wynika ze zmiany założeń docelowej organizacji ruchu oraz potrzeby określenia zakresu robót niezbędnego do zrealizowania II etapu przedsięwzięcia obejmującego budowę przystanku wiedeńskiego „Renoma”.

2. Opis stanu istniejącego.

Dokumentacja projektowa przewidziana do aktualizacji została opracowana w 2022 roku przez biuro projektowe FRIED-POL Paweł Fried z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 2 we Wrocławiu. Przewidziano realizację robót na podstawie zgłoszenia, dla którego uzyskano zaświadczenie nr 2461/2022 z dnia 29.03.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5c ustawy –Prawo budowlane. 
W 2024 roku inwestor przystąpił do realizacji I etapu zadania tj. budowy przystanku „Arkady – Capitol” na podstawie przedmiotowego zgłoszenia, z uwzględnieniem zmiany założeń docelowej organizacji ruchu dla całego zamierzenia. 
W związku z wygaśnięciem pierwotnej decyzji, inwestor uzyskał nowe pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (decyzja nr 186/2025 z dnia 20 stycznia 2025 roku).

3. Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje dostosowanie dokumentacji projektowej do nowych założeń organizacji ruchu docelowego. Przewiduje się dwa pasu ruchu na wyniesionych przystankach wiedeńskich i konieczność modyfikacji pierwotnie zaprojektowanej geometrii przystanku „Renoma” oraz ponowną analizę całego zamierzenia i dowiązanie do realizowanego obecnie I etapu zadania. Szczegółowe rozwiązania w zakresie docelowej organizacji ruchu zostaną określone na etapie uzgodnień. Aktualizacji podlegają wszystkie opracowania wchodzące w skład dokumentacji w szczególności:

3.1. Projekt budowlany (projekt zgłoszeniowy).
3.2. Projekty wykonawcze:
· branży drogowej
· odwodnienia
· branży elektrycznej

3.3. Inne opracowania i roboty przygotowawcze:
· przedmiary robót,
· kosztorys ofertowy do wypełnienia przez oferentów w postępowaniu na roboty budowlane,
· kosztorysy inwestorskie,
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
· organizacja ruchu docelowego,
· programy sygnalizacji
· pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów projektowych, 
· zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej
· informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania oraz dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami 
i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać inne opracowania, niewymienione w wytycznych dla Wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii i decyzji a także projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

Dokumentacja projektowa powinna, w sposób czytelny i jednoznaczny określać zakres robót niezbędny do wykonania w II etapie zamierzenia. Przedmiary i kosztorysy należy opracować odpowiednio do przewidywanego zakresu robót, z uwzględnieniem możliwości dodatkowego etapowana zadania. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zamienne decyzje administracyjne i dokona zgłoszenia robót oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5c ustawy –Prawo budowlane.  

4. Termin wykonania zamówienia.
4.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.
4.2. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy należy przedstawić harmonogram prac projektowych.
5. Wytyczne dla Wykonawcy
5.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji
5.1.1. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).
5.1.2. Projekty wykonawcze branżowe oprócz opisu i rysunków mają zawierać kopie opinii, uzgodnień, warunków techniczne itd. dotyczące tej branży.
5.1.3. Wytyczne w zakresie sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych znajdują się na stronie:
https://bip.ZDiUM.wroc.pl/wnioski-formularze-wytyczne/
5.1.4. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) 
w następujący sposób:
5.1.5. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją papierową.
5.1.6. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie: 
a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc, 
b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls, 
c) rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg, 
d) wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane 
w formatach tych programów,
e) przedmiary i kosztorysy zapisane jako: *.ath.
5.1.7. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali.
Dodatkowo:
a) każda część zakresu zamówienia powinna być zapisana do pojedynczego pliku 
w formacie PDF - nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat części,
b)  pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację części 
np. “dokumentacja……”,
c) w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym 
o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. 
Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
a) rysunki techniczne kolorowe: 
  - rozdzielczość maksymalna: 200dpi, 
  - maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie.
b) rysunki techniczne czarno-białe 
  - rozdzielczość maksymalna 200dpi, 
  - 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków z białym tłem.
c) dokumenty:
  - rozdzielczość maksymalna 150dpi,
  - 8 bitowa skala szarości.
5.1.8. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże Zamawiającemu:
a) 4 egz. projektu budowlanego (projekt zgłoszeniowy),
b) 4 egz. projektów wykonawczych,
c) 2 egz. projektu organizacji ruchu docelowego z oryginalnymi pieczątkami zatwierdzającymi organizację z Wydziału Inżynierii Ruchu Urzędu Miejskiego (organ zatwierdzający) oraz 2 kopie tych projektów,
d) 2 egzemplarze przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich,
e) 5 egzemplarzy STWiORB,
f) 2 egzemplarze zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej,
g) 1 płyta CD z wersją elektroniczną,
h) oświadczenie o:
· przekazaniu autorskich praw majątkowych,
· kompletności dokumentacji,
· opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,
· zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i normami,
· nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich,
· zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną,
i) oświadczenie Projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego,
j) oświadczenie Projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

5.2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania.
5.2.1. Projekty Wykonawcze podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
5.2.2. Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót. W ofercie należy podać koszt opracowania dokumentacji projektowej netto i brutto oraz koszt nadzoru autorskiego (cena za jedną wizytę) netto i brutto.
5.2.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
5.2.4. Projekt przebudowy kolizyjnej istniejących sieci wymaga uzgodnienia 
z właścicielami tych sieci. Projektant zobowiązany jest do uzyskania informacji 
o dacie ułożenia sieci na moście. 
5.2.5. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane ze wszystkimi pracami – pozyskanie mapy do celów projektowych, uzgodnienia, opinie, badania, konieczne odkrywki, wykonanie bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć.
5.2.6. Zamawiający zaleca, nie wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.
5.2.7. Wykonawca będzie zobowiązany do:
· wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań technologicznych,
· opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,
· informowania o stanie zaawansowania prac projektowych poprzez składanie sprawozdań/raportów w odstępach miesięcznych drogą elektroniczną w formie uzgodnionej z Zamawiającym, wraz z kopiami dokumentów (wszelkiej korespondencji w zakresie uzyskania opinii i uzgodnień wraz z kopiami treści tych wystąpień i załączników do nich, a także kopii uzyskanych uzgodnień, odmów, zmian etc. zawartych w odrębnych plikach). Pierwszy raport należy wykonać w formie harmonogramu z podaniem czynności wymaganych do opracowania dokumentacji, organu, z udziałem, którego dana czynność podlega realizacji i z podaniem zakładanego terminarza. W każdym kolejnym raporcie należy aktualizować harmonogram pod względem wcześniej zakładanych terminów lub uzupełniać w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonych prac projektowych. 
· konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych,
· organizowania w trakcie procesu projektowego raz na dwa miesiące rad technicznych z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych (protokoły z rad sporządzać będzie Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim zainteresowanym stronom). Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zorganizuje dodatkowe rady techniczne w uzgodnieniu z Zamawiającym,
· niezwłocznego i nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy na etapie organizowania przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych,
· w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak i innych opracowań, na koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ.
5.2.8. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami 
i użytkownikami terenów objętych zakresem opracowania.
5.2.9. Na czas budowy Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. Nadzór autorski zostanie zlecony 
i rozliczony na podstawie odrębnej umowy po wyłonieniu Wykonawcy robót.
5.2.10. W ramach opracowania – zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej – należy:
· wykonać analizę wpływu robót remontowych na stabilność punktów osnowy poligonizacyjnej,
· dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności, opracować sposób zabezpieczenia przed naruszeniem, 
· dla punktów, które w wyniku realizowanej inwestycji muszą ulec likwidacji, opracować metodykę odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,
· opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej,
· uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarządu Geodezji Kartografii 
i Katastru Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia 
i odtworzenia punktów.

6. Wytyczne do projektów branżowych
6.1. Wytyczne dla branży drogowej
6.1.1. Krawężnik peronowe należy zaprojektować jako kamienne, wyoblone.

6.2. Wytyczne dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego
6.2.1. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektów organizacji ruchu  docelowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji ruchu, dostępnymi na stronie https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/.
6.2.2. Projekty docelowej organizacji ruchu w zakresie dróg publicznych należy zaopiniować u Zamawiającego, a następnie uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem, tj. Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Wrocławia.
6.2.3. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny być zgodne z Katalogiem Mebli Miejskich.
6.2.4. Dokumentację dla organizacji ruchu docelowego należy opracować zgodnie z:
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.),
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.).
6.2.5. Uzyskać wymagane opinie od Zarządców dróg, Zarządzającego Ruchem oraz Policji.

6.3. Wytyczne dla projektu Miejskich Kanałów technologicznych (MKT)
6.3.1. Kanały technologiczne zaprojektować zgodnie z:
a) wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych  (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.);
b) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680); 
c) normami UM Wrocławia dla kanałów MTKK dostępnymi na stronie http://bip.zdium.wroc.pl/?id=88, w szczególności zgodnie z normą ZN-WIMUMWR-02 „Zasady Projektowania”.
6.3.2. Zastosować ramy ciężkie z kołnierzem żeliwnym i pokrywy żeliwne ciężkie wypełnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymałości B125. Na pokrywach studni powinno być umieszczone trwale logo Urzędu Miejskiego Wrocławia
6.3.3. Wszystkie studnie zabezpieczyć przed dostępem do kanałów osób niepowołanych poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kłódkę systemową.
6.3.4. W przypadku konieczności przebudowy istniejących kabli telekomunikacyjnych (kolizje z projektowanym układem drogowym) wyrażamy zgodę na ich przełożenie do kanału technologicznego po jego wybudowaniu.
6.3.5. Projekt kanałów technologicznych MKT należy przedstawić do uzgodnienia w ZDiUM. 
6.3.6. Podstawą dla uzgodnienia projektu kanałów technologicznych jest pozytywna opinia dla projektowanego układu drogowego
6.3.7. W ZDiUM należy uzgadniać/opiniować wszelkie przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu w granicach istniejącego/projektowanego pasa drogowego.

7. Przepisy prawne.
7.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia oraz przepisami techniczno-budowlanymi.
7.2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 
z późn. zm.).
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320).
c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.).
d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 
z późn. zm.).
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54).
f) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).
g) Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.).
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).
j) [bookmark: _Hlk103164661]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).
l) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670 z późn. zm.).
m) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 
z późn. zm.).
n) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
o) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2458).
p) Polskie Normy.
q) Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni.
r) Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu.
s) Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów WR-D-42-2. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów 
i kontrapasów ruchu dla rowerów.
t) Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia (2013).
u) Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym (dostępne: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-przyjazny-pieszym-raport-oraz-poprawiony-dokument)

Załączniki:

1. Projekt „Przebudowy drogi ul. Świdnickiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Podwale wraz z przebudową elementów kanalizacji deszczowej, linii kablowej niskiego napięcia i kanałów technologicznych w związku z budową przystanków wiedeńskich” opracowany przez FRIED-POL Paweł Fried, ul. Kłodnicka 2; 54-218 Wrocław.
2. Zaświadczenie nr 2461/2022 z dnia 29.03.2022 r. o braku sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 c ustawy – Prawo budowlane.
3. Kopia decyzji nr 186/2025 z dnia 20 stycznia 2025 roku (pozwolenie na prowadzenie robót budowanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków).
4. Zakres robót realizowanych w ramach I etapu (przystanek „Arkady Capitol”)  – załącznik graficzny.
5. Projekt korekty docelowej organizacji ruchu na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu. Budowa i oznakowanie przystanku wiedeńskiego na północnym wlocie ulicy Świdnickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego – I etap robót (przystanek „Arkady Capitol”).


Opracowanie: Marcin Orszulak
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