	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	FORMULARZ OFERTY
do przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 
                       Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta 

 Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta


My niżej podpisani 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, nr NIP/KRS)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 przetargu nieograniczonym na:
      Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 
                  Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta 

                  Zadanie nr 2 -  część zachodnia miasta
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (zgodnie z załączonymi do oferty kosztorysami ofertowymi).
     (wypełnić dla zadania/zadań, na które składana jest oferta):

ZADANIE 1 za cenę ofertową brutto .………………………………………… zł *, 

ZADANIE 2 za cenę ofertową brutto .………………………………………… zł *.
5. Informujemy, że **:
· Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego*.
· Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …………………………… *. 
     Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………………………………….. zł netto *.

6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od daty zawarcia umowy do dnia    31.12.2018r. 
7. Udzielamy dla zadania nr 1*
- ……… miesięcy(-e) gwarancji * (min 24, 36 lub max 48)  na roboty polegające na naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów konstrukcji obiektu inżynieryjnego oraz elementów wyposażenia 
- 12 miesięcy na remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodniku 

oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy).
8. Udzielamy dla zadania nr 2*
- ……… miesięcy(-e) gwarancji * (min 24, 36 lub max 48)  na roboty polegające na naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów konstrukcji obiektu inżynieryjnego oraz elementów wyposażenia 
- 12 miesięcy na remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodniku 

oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
   W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy).
9. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
12. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium
na ZADANIE 1 w wysokości 15.000,00 zł zostało wniesione w dniu .................................... w formie ................................................................................/dowód wpłacenia w załączeniu/,

na ZADANIE 2 w wysokości 20.000,00 zł zostało wniesione w dniu .................................... w formie ................................................................................/dowód wpłacenia w załączeniu/,

  Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *

(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
14. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE) ………………..
15. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………..  Fax ………………………………….. 
E-mail: ………………………………………………………………..……
Załączniki do formularza oferty*:

1. Kosztorysy ofertowe
2. Oświadczenia własne wykonawcy 
3. Wzór pisemnego zobowiązania

4. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
……………………………. (miejscowość),dnia ……………………….. roku
  ……………………………..……………………
  (podpis wykonawcy/pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku vat.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY A
do przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 
                       Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta 

 Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta



Wykonawca: ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………….

                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….………………………………………….
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na ZADANIE 1
	lp.:
	Zakres robót
	jedn.
	Ilość 
	Cena

jednost.

 netto

[zł]
	Wartość

robót

netto
kol.4 x kol.5
[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z usunięciem korzeni, oczyszczenie, uzupełnienie spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków
	m2
	600
	
	

	2
	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową
	m2
	50
	
	

	3
	Uzupełnienie materiału sypkiego wraz z zagęszczeniem  
	m3
	50
	
	

	4
	Wykonanie nowych zabruków na geowłókninie o gramaturze 250 g/m2 i podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową wraz z przygotowaniem podłoża przez  odhumusowanie i wyprofilowanie
	m2
	100
	
	

	5
	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej wraz z kosztem dowozu obrzeży z magazynu ZDiUM
	mb
	10
	
	

	6
	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej
	mb
	10
	
	

	7
	Ułożenie krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej
	mb
	5
	
	

	8
	Uzupełnienie brakujących umocnień betonowych z puzzli na skarpach na zaprawie cementowo-piaskowej
	m2
	50
	
	

	9
	Ułożenie nawierzchni  chodnika z kostki betonowej gr.do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m2
	20
	
	

	10
	Uzupełnienie brakujących umocnień betonowych z płyt MEBA na skarpach na zaprawie cementowo-piaskowej
	m2
	80
	
	

	11
	Oczyszczenie elementów stalowych konstrukcji przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½  z uprzednim umyciem ciepłą wodą
	m2
	400
	
	

	12
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych
	m2
	400
	
	

	13
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb typu NOXYDE
	m2
	20
	
	

	14
	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr.do 5 cm
	m2
	500
	
	

	15
	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm w betonie, kamieniu lub cegle z osadzeniem prętów
	szt.
	100
	
	

	16
	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia granitowego oraz wykonanie nowych fug  o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia granitowego
	mb
	100
	
	

	17
	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych
	mb
	150
	
	

	18
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne odkutych prętów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC
	mb
	150
	
	

	19
	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr.5 cm z wykonaniem warstwy sczepnej
	m2
	500
	
	

	20
	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem antykorozyjnych powłok malarskich
	m2
	500
	
	

	21
	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic, rys na konstrukcji żelbetowej i betonowej
	mb
	100
	
	

	22
	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji
	m2
	500
	
	

	23
	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów o śr. do 32 mm
	kg
	200
	
	

	24
	Wbudowanie betonu wyrównawczego C12/15
	m3
	5
	
	

	25
	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 - uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich wraz z wykonaniem szalunków (np. płyty pomostowe, stopnie, spoczniki)
	m3
	20
	
	

	26
	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 wraz z wykonaniem szalunków - wykonanie nowych elementów
	m3
	6
	
	

	27
	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej
	m2
	40
	
	

	28
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
	m2
	40
	
	

	29
	Oczyszczenie sączków na moście Grunwaldzkim
	szt.
	50
	
	

	30
	Wykonanie pomostu roboczego na wózku inspekcyjnym mostu Grunwaldzkiego z elementów kompozytowych
	m2
	50
	
	

	31
	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach, fundamentach, murach oporowych i  przepustach
	m2
	20
	
	

	32
	Wymiana na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementów barier antyporażeniowych wraz z uwzględnieniem uzupełnienia braków oraz demontażu i ponownego montażu osłon
	kg
	200
	
	

	33
	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.20 cm
	m2
	100
	
	

	34
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 12 cm
	m2
	200
	
	

	35
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej gr.do 12 cm przy pomocy sprężarki
	m2
	600
	
	

	36
	Oczyszczenie, nacięcie  i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników
	mb
	400
	
	

	37
	Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego gr. 4 cm
	m2
	199
	
	

	38
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S gr. 5 cm
	m2
	200
	
	

	39
	Naprawa dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm
	mb
	70
	
	

	40
	Demontaż uszkodzonej dylatacji blokowej
	mb
	10
	
	

	41
	Wykonanie dylatcji mechaniczno polimerowej
	mb
	10
	
	

	42
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej
	m2
	400
	
	

	43
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni murów kamiennych granitowych o nieregularnej powierzchni
	m2
	200
	
	

	44
	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie  i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm
	m2
	1300
	
	

	45
	Montaż blach osłonowych nad dylatacją w strefie kapy chodnikowej i gzymsu - blachy o grubości 5 mm ze stali ryflowanej
	kg
	50
	
	

	46
	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów
	m3
	30
	
	

	47
	Demontaż uszkodzonych elementów przepustów betonowych do średnicy 600 mm
	mb
	10
	
	

	48
	Profilowanie skarpy i dna rowu 
	m2
	50
	
	

	49
	Wykonanie podłoża z kruszywa łamanego pod część przelotową przepustu do gr.50 cm
	m2
	50
	
	

	50
	Wbudowanie rury betonowej śr. 600 mm 
	mb
	9
	
	

	51
	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego fi 400 
	mb
	9
	
	

	52
	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego śr. 600
	mb
	9
	
	

	53
	Wykonanie i zagęszczenie zasypki przepustu, skarpy
	m3
	50
	
	

	54
	Posianie mieszanki traw 1 kg/50m2
	m2
	50
	
	

	55
	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących murów grubości do 60 cm wraz z dowozem z magazynu ZDiUM
	m3
	10
	
	

	56
	Wykonanie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej wraz z dowozem z kostki z magazynu ZDiUM
	mb
	10
	
	

	57
	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami oraz na umocnieniach stożków, udrożnienie przepływu
	m3
	5
	
	

	58
	Rozebranie kamiennych okładzin schodów i ścian przejść podziemnych z granitu o gr.do 5 cm
	m2
	30
	
	

	59
	Rozebranie kamiennych okładzin schodów i ścian przejść podziemnych z granitu o gr.3 cm
	m2
	30
	
	

	60
	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi oraz wykonaniem kapinosu na schodach i ścianach przejść podziemnych gr.do 5 cm
	m2
	40
	
	

	61
	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi oraz wykonaniem kapinosu na schodach i ścianach przejść podziemnych gr.3 cm
	m2
	80
	
	

	62
	Wymiana na nowe lub uzupełnienie braków uszkodzonych okładzin z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	50
	
	

	63
	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	50
	
	

	64
	Wymiana na nowe uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych 35x35cm
	m2
	40
	
	

	65
	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych
	mb
	300
	
	

	66
	Wykonanie napraw dylatacji pionowych na podporach oraz poziomych na kapach chodnikowych przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr.5 cm
	mb
	200
	
	

	67
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy 70 mm
	 mb
	20
	
	

	68
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy 110 mm
	 mb
	15
	
	

	69
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy 160 mm
	 mb
	10
	
	

	70
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości 25 cm
	mb
	10
	
	

	71
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości 15 cm
	mb
	10
	
	

	72
	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych o szerokości 25 cm
	mb
	20
	
	

	73
	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych o szerokości 15 cm
	mb
	20
	
	

	74
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m
	kol.
	100
	
	

	75
	Przestawianie rusztowań kolumnowych
	kol.
	100
	
	

	76
	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na  potrzeby napraw gzymsów
	szt.
	40
	
	

	77
	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej 
	m2
	30
	
	

	78
	Razem (suma poz. 1 do 77) 
	

	79
	Roboty awaryjne i naprawy (10% od poz. 78)
	

	80
	Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego 
wraz z wyniesieniem i pełnieniem nadzoru autorskiego dla całkowitych wyłączeń z ruchu kołowego
	7 500,00

	81
	Cena ofertowa netto (suma poz. 78 + 79 + 80)
	

	82
	Podatek VAT (od poz. 81) 
	

	83
	Cena ofertowa brutto (suma poz. 81 + 82) 
	


Uwagi: 











Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).
……………………………. (miejscowość),dnia ……………………….. roku
……………………………..……………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY B
do przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 
                       Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta 

 Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta


Wykonawca: ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………….

                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….………………………………………….
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na ZADANIE 2
	lp.:
	Zakres robót
	jedn.
	Ilość 
	Cena

jednostkowa netto

[zł]
	Wartość

robót

netto
kol. 4 x kol.5
[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z oczyszczeniem i uzupełnieniem spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków.
	m2
	350
	
	

	2
	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową.
	m2
	350
	
	

	3
	Uzupełnienie materiału sypkiego stożków wraz z zagęszczeniem .
	m3
	75
	
	

	4
	Wykonanie nowych zabruków na geowłókninie io gramaturze 250/m2 i podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową po odhumusowaniu i wyprofilowaniu skarpy.
	m2
	75
	
	

	5
	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej
	mb
	30
	
	

	6
	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej .
	mb
	75
	
	

	7
	Uzupełnienie brakujących umocnień betonowych z puzzli na skarpach na zaprawie cementowo-piaskowej.
	m2
	75
	
	

	8
	Uzupełnienie brakujących umocnień betonowych z płyt MEBA na skarpach na zaprawie cementowo-piaskowej
	m2
	75
	
	

	9
	Mycie powierzchnistalowej  ciepłą wodą. Oczyszczenie stalowych powierzchni elementów konstrukcji obiektów przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½.z uprzednim umyciem ciepłą wodą.
	m2
	200
	
	

	10
	Wykonanie nowych powłok malarskich (antykorozyjnych) na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowym.
	m2
	200
	
	

	11
	Wykonanie nowych powłok malarskich (antykorozyjnych) na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb typu NOXYDE
	m2
	200
	
	

	12
	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr. do 5 cm.
	m2
	200
	
	

	13
	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm wraz z osadzeniem prętów.
	szt.
	125
	
	

	14
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej .
	m2
	125
	
	

	15
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni murów kamiennych granitowych i nieregularnej powierzchni
	m2
	125
	
	

	16
	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia granitowego .
	mb
	125
	
	

	17
	Wykonanie nowych fug  o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia granitowego .
	mb
	125
	
	

	18
	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych.
	mb
	100
	
	

	19
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne odkutych prętów stalowych .
	mb
	100
	
	

	20
	Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC
	mb
	100
	
	

	21
	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr. 5 cm wraz z wykonaniem warstwy sczepnej.
	m2
	200
	
	

	22
	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem powłok malarskich do ochrony antykorozyjnej 
	m2
	200
	
	

	23
	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic rys na konstrukcji żelbetowej i betonowej.
	mb
	100
	
	

	24
	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji 
	m2
	200
	
	

	25
	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów o śr. do 32 mm
	kg
	200
	
	

	26
	Betonowanie betonem C25/30 (B30) - uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich (płytach pomostowych, przyczółkach,skrzydełkach,podporach) wraz z szalunkiem
	m3
	20
	
	

	27
	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej 
	m2
	30
	
	

	28
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej 
	m2
	106
	
	

	29
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej natryskowej
	m2
	200
	
	

	30
	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach i fundamentach, murach oporowych, przepustach 
	m2
	60
	
	

	31
	Wymiana na nowe skorodowanych, bądź uszkodzonych (lub uzupełnienie braków) elementów balustrad na konstrukcjach inżynierskich
	kg
	150
	
	

	32
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej do gr.12cm  przy pomocy sprężarki.
	m2
	800
	
	

	33
	Oczyszczenie, nacięcie  i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników
	mb
	60
	
	

	34
	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie  i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm
	m2
	1400
	
	

	35
	Ułożenie warstwy ochronnej izolacji z asfaltu lanego gr. 4 cm 
	m2
	30
	
	

	36
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S gr. 5 cm
	m2
	30
	
	

	37
	Naprawa dylatacji bitumicznych szer.do 50 cm
	mb
	15
	
	

	38
	Ułożenie krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej 
	mb
	15
	
	

	39
	Montaż blach osłonowych nad dylatacją w strefie kapy chodnikowej i gzymsu
	kg
	60
	
	

	40
	Wymiana wkładek neoprenowych w modułowych urządzeniach dylatacyjnych -most Milenijny estakada wschodnia
	mb
	60
	
	

	41
	Wykonanie nowych murów oporowych z betonu C25/30 gr. 30-40 cm 
	m3
	10
	
	

	42
	Wykonanie szalunków pod betonowanie i naprawy elementów konstrukcyjnych 
	m2
	50
	
	

	43
	Wbudowanie rury betonowej śr.600mm
	mb
	15
	
	

	44
	Wbudowanie rury  z tworzywa sztucznego śr.600mm
	mb
	15
	
	

	45
	 Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego fi 400 
	mb
	15
	
	

	46
	Wykonanie i zagęszczenie podłoża z kruszywa łamanego pod część przelotową przepustu do gr. 50 cm
	m2
	60
	
	

	47
	Wykonanie betonu wyrównawczego C12/15
	m3
	50
	
	

	48
	Wykonanie nawierzchni z tłucznia z kruszywa łamanego 0/31,5 po zagęszczeniu gr. 20 cm 
	m2
	60
	
	

	49
	Profilowanie skarpy i dna rowu przepustu 
	m2
	60
	
	

	50
	Posianie mieszanki traw 1kg/50m2
	m2
	60
	
	

	51
	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów
	m3
	125
	
	

	52
	Wykonanie zasypek przyczółków z materiału z dowozu, uzupełnienie materiałów sypkich na skarpach
	m3
	125
	
	

	53
	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20 (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących grubości do 60 cm wraz z dowozem z magazynu ZDiUM
	m3
	125
	
	

	54
	Ułożenie  kostki kamiennej 18x20 (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej szer. do 60 cm wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM.
	mb
	75
	
	

	55
	Demontaż istniejących uszkodzonych elementów przepustów betonowych o średnicy do 600mm 
	mb
	30
	
	

	56
	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami, udrożnienie przepływu 
	m3
	5
	
	

	57
	Rozebranie kamiennych okładzin schodów i ścian przejść podziemnych z granitu o gr.do 5 cm i montaż nowych
	m2
	140
	
	

	58
	Rozebranie kamiennych okładzin schodów i ścian przejść podziemnych z granitu o gr. 3 cm i montaż nowych
	m2
	50
	
	

	59
	Wymiana na nowe  uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych 35x35cm 
	m2
	30
	
	

	60
	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych wraz z przygotowaniem szczeliny dylatacyjnej
	mb
	60
	
	

	61
	Wykonanie napraw dylatacji pionowych na podporach przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr. 5 cm
	mb
	30
	
	

	62
	Uzupełnienie stalowych elementów odwodnienia po dewastacji
	kg
	30
	
	

	63
	Wymiana  na nowe rur PVC o średnicy 110 mm.
	 mb
	60
	
	

	64
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy 160 mm.
	 mb
	60
	
	

	65
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości 25 cm 
	mb
	20
	
	

	66
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości 15 cm
	mb
	20
	
	

	67
	Wymiana rusztów żeliwnych o szerokości 25 cm
	mb
	20
	
	

	68
	Wymiana rusztów żeliwnych o szerokości 15 cm
	mb
	20
	
	

	69
	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnienie fug
	m2
	50
	
	

	70
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m
	kol.
	60
	
	

	71
	Przestawianie rusztowań kolumnowych
	kol.
	30
	
	

	72
	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na  potrzeby napraw gzymsów
	szt.
	40
	
	

	73
	Ułożenie nawierzchni  chodnika z kostki betonowej gr. do 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m2
	125
	
	

	74
	Wykonanie  oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej
	m2
	10
	
	

	75
	Rozbiórka  konstrukcji betonowych zbrojonych
	m3
	25
	
	

	76
	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej  o wys. 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	25
	
	

	77
	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem  (150kg cementu na 1m3 mieszanki) z mechanicznym przygotowaniem mieszanki
	m3
	40
	
	

	78
	Demontaż i ponowny montaż pochwytów ,poręczy -odcinki proste balustrad (uzupełnienie i podwyższeniedo 1,20m) po uprzednim oczyszczeniu,dwukrotnym ocynkowaniu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym -RAL 7016 
	t
	4,6
	
	

	79
	Zabezpieczenie odsłoniętych części murów oporowych powłoką ochronną  o zdolności mostkowania rys do 0,2mm o zwiększonej odporności na karbonatyzację i działania soli odladzających oraz o właściwościach  powłok antygraffiti kolorystyka RAL 7044 
	m2
	180
	
	

	80
	Impregnacja (hydrofobizacja ) okładzin kamiennych -krotność 2 
	m2
	140
	
	

	81
	Wymiana gruntu z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami składowania
	m3
	94
	
	

	82
	Zasypanie wykopu kruszywem łamanym 4-36mm  wraz z zakupem i transportem
	m3
	24
	
	

	83
	Montaż nowej rozdzielnicy (szafy)oświetleniowej  
	kpl
	1
	
	

	84
	Schody żelbetowe -stopnie betonowe zewnętrzne  i wewnętrzne na gotowym podłożu -beton C30/37 z zastosowaniem pompy do betonu wraz z szalunkiem
	m3
	26
	
	

	85
	Betonowanie przy użyciu pompy -beton C15/20-podkład pod schody wraz z szalunkiem
	m3
	12
	
	

	86
	Ułożenie geowłókniny 150g/m2 wraz z materiałem i wykonaniem. 
	m2
	60
	
	

	87
	Wypełnienie spoinowania schodów  masą silikonową o wym.do 6x 6mm (zakup,transport,wykonanie)
	m
	360
	
	

	88
	Wymiana drzwi (stalowe)w pomieszczeniach technicznych z pełnymi zabezpieczeniami antywandaloskimi.
	szt.
	2
	
	

	89
	Montaż opraw oświetleniowych  typu TUSCAN LEED 880 60-2x220W z modułem zasilania awaryjnego 3h /L2/
	szt.
	6
	
	

	90
	Wykonanie nadzoru i badań archeologicznych(archeolog z uprawnieniami)nad pracami
	kpl
	1
	
	

	91
	Razem (suma poz. 1 do 90) 
	

	92
	Roboty awaryjne i naprawy (10% od poz. 91)
	

	93
	Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego 
wraz z wyniesieniem i pełnieniem nadzoru autorskiego dla całkowitych wyłączeń z ruchu kołowego
	7 500,00

	94
	Cena ofertowa netto (suma poz. 91 + 92 + 93)
	

	95
	Podatek VAT (od poz. 94) 
	

	96
	Cena ofertowa brutto (suma poz. 94 + 95) 
	


Uwagi: 











Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).
……………………………. (miejscowość),dnia ……………………….. roku
……………………………..……………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)
	 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY
do przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 
                       Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta 

 Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta


Wykonawca: ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………….

                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….………………………………………….
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 1 cz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania nr …………..…….….…
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 1 cz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                      dla zadania nr …………………………….., polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..……………………………………………………………………………………………………………….………,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

……………………………. (miejscowość),dnia ……………………….. roku
……………………………..……………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  ustawy Pzp.

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu dla zadania nr …………  tj.: …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                           (podać pełną nazwę/firmę, adres)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………. (miejscowość),dnia ……………………….. roku
……………………………..……………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

	(pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby)
	WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA
do przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 
                       Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta 

 Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta


My niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązujemy się do oddania nw zasobów 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………….…..…
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

         …………………………………………………………………………………………………………..….……

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

         …………………………………………………………………………………………………………….…..…

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ……………………………………………………………………………………………………………..…….

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         …………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………. (miejscowość),dnia ……………………….. roku
…………………………….……………………….
       (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej 
do reprezentacji Podmiotu)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI 
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
do przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 
                         Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta 

 Zadanie nr 2 - część zachodnia miasta


W imieniu Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

informuję, że:

*nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

	Lp.
	Nazwa
	Adres

	1.
	
	

	2.
	
	


………………………….(miejscowość)  dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzą podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.
