






SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

M.21.01.02. 
UZIEMIENIE I USZYNIENIE 



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
[bookmark: _Hlk513607264]Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące montażu uziemienia i uszynienia balustrad i osłon w ramach budowy nowej kładki nad AL. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót mostowych wymienionych w punkcie 1.1, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D.M.U.00.00.00. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują: 
[bookmark: _GoBack] uszynienie balustrad i osłon przeciwporażeniowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w D.M.U.00.00.00. Wymagania ogólne . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w M.00.00.00. Wymagania ogólne. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" p.2. 
Materiały użyte do wykonania instalacji uszynienia muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w "Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej - let 2"(Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2014) 
Podstawowe materiały: 
· Iskiernik oporowy - iskierniki izolują wiadukt od torów. Elementem izolującym iskiernika jest płytka izolacyjna (mikowa), która w momencie gdy napięcie przedostanie się na wiadukt zostaje przepalona i następuje bezpośrednie połączenie konstrukcji wiaduktu z szynami,
· Przewody uszyniające typu ALY d 750 V 1 x 120 mm, 
· Obudowa OS, 
· Zwiernik, iskiernik TZD-2NR 15-250.
· Kątownik mocujący zwiernik.
· Segmentowy łącznik rozporowy SŁP M10x130.
· Uchwyt do rur - słupowy SF75.
· Końcówka kablowa do zaprasowania.
· Śruba z nakrętką M12-B-Fe/Zn.
· Podkładka okragła, sprężysta.
· Rura osłonowa do kabli SV75.
· Rura osłonowa do kabli DVK 75.
· Kolanko.
· Bednarka ocynkowana 30x50.
· Uchwyt do bednarki St/Zn -35.
· Złącze do uziomu prętowego.
· Uchwyt uziomowy - ocynkowany.
· Kołek gwintowany do połączeń szynowych.
· Uziom wbijany, pretowy - ocynkowany.
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu technicznego uszynienia oraz uzgodnienia go z zarządcą trasy kolejowej i Inżynierem (Inspektorem nadzoru). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. Kontrolę wykonania uszynienia i uziemienia obiektu należy przeprowadzić na zgodność z wymaganiami podanymi w projekcie roboczym Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 
 1 kpl. (komplet) montaż uziemienia i uszynienia 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorom 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa wykonania uszynienia i uziemienia obiektu obejmuje: 
 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
 wykonanie projektu roboczego uszynienia i uziemienia, uzyskanie uzgodnienia PKP i akceptacji Inżyniera (Inspektora nadzoru),
 dostarczenie materiałów i wszystkich pozostałych czynników produkcji, 
 Wykonanie uszynienia i uziemienia zgodnie z projektem roboczym Wykonawcy, 
 wykonanie badań kontrolnych wg pkt 6, 
 oczyszczenie terenu robót. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również: 
 opracowanie rysunków roboczych i projektu organizacji robót, 
 koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na obiekcie mostowym w trakcie prowadzenia robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 i Nr 170 poz. 1217 z pó źniejszymi zmianami 
[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 
[3] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2088 r. z pó źniejszymi zmianami 
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902. z pó źniejszymi zmianami 
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251. 
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo wiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 33 poz. 144 z 1996 r. z pó źniejszymi zmianami 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pó źniejszymi zmianami 
[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. 
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 r. 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budo wlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2005 r., w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacj i. Dz. U. Nr 172 poz. 1444 z 2005 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sy gnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r. 
[13] Uchwała nr 47 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r., w sprawie zasad gospodarowania materiałami z odzysku. 
[14] Uchwała nr 177 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie zmian w załącznikach nr 1 i 4 do Uchwały Nr 47 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r. 
[15] TZ-94003/01-TZ – Stosowanie fundamentów palowych dl a konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej PKP - opracowane przez Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego w marcu 1994 r. na zlecenie Głównego Energetyka PKP. 
[16] Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentów palowyc h stosowanych na liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Warszawa 2005 r. 
[17] Warunki techniczne, jakie powinny odpowiadać urządzenia stałe zasilania trakcji elektrycznej PKP. Część 1. Ogólna. Część 4. Sieć trakcyjna 3 kV prądu stałego. 
[18] Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle i urządzenia drogowe kolei normalnotorowych użytku publicznego - WTK rok 1992. 
[19] let-2 (Et-2) „Instrukcja utrzymania sieci trakcyjne j”, zatwierdzona Zarz ądzeniem Nr 9 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 czerwca 2004 r. 
[20] EBH-1 „Instrukcja bezpiecze ństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspólne” , zatwierdzona Uchwałą Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” spółka z o.o. z dnia 16 czerwca 2004 r 
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[23] Ie - 1 (E 1) „Instrukcja sygnalizacji na PKP”. Wars zawa 2004 r. 
[24] Katalog Sieci Trakcyjnej – Warszawa 2004 r. · Podwieszenia Rurowe · Podwieszenia Teownikowe 
[25] Standardy techniczne dotyczące urządzeń elektroenergetyki kolejowej eksploatowanych na liniach o prędkości jazdy 160 km/h. Warszawa, luty 1998 r. r 
[26] Standardy techniczne. Szczegółowe warunki techniczn e dla modernizacji linii CMK do prędkości 200/250 km/h - wyd. CNTK 2002 r. 
[27] Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach kolejowych – zał ącznik do decyzji Nr 6 Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie linie Kolejowe S.A. z dn 9 lutego 2006 r. 10.2. NORMY 
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[30] PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody miedziane. 
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[38] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
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