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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej systemu ochrony mostów Chrobrego we Wrocławiu przed wjazdem pojazdów ciężarowych. Rozwiązanie projektowe polegać ma na instalacji dwóch kamer ARTR z oświetlaczami IR w celu odczytu tablic rejestracyjnych oraz kategoryzacji pojazdów (osobowy, ciężarowy, dostawczy, autobus). Kamery swoim zakresem mają obejmować zarówno wjazd jak i wyjazd z miasta. Na jeden pas ruchu należy przewidzieć jedną kamerę. 

Obszar lokalizacji systemu przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym (zał.1). Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455, działka nr 10 AM-8, obręb Zalesie.
Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu – uchwała nr L/3130/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wykonania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Opracowana dokumentacja – projektowa powinna zawierać:
a) projekt budowlany/projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
b) projekty wykonawcze dla branż:

· elektrycznej oraz teletechnicznej – budowa instalacji oraz zasilania w energie elektryczną wraz z projektem przyłącza energetycznego;

· odbudowa nawierzchni;

· organizacja ruchu zastępczego;

· informatycznej – w zakresie podłączenia projektowanych urządzeń do istniejących podsystemów dziedzinowych oraz oprogramowania;

· przebudowa kolizyjnego uzbrojenia i infrastruktury (w razie konieczności);

c) uzyskanie mapy do celów projektowych;

d) uzupełniające pomiary geodezyjne;

e) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu;

f) pełnienie nadzoru autorskiego;

g) przedmiary robót;

h) kosztorysy inwestorskie;

i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
j) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy. W tym terminie należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robot niewymagających pozwolenia na budowę.

4. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
4.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji

4.1.1 Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).

4.1.2 Projekty wykonawcze branżowe oprócz opisu i rysunków mają zawierać opinie uzgodnienia, warunki techniczne itd. dotyczącej tej branży.

4.1.3 Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) w następujący sposób:
· katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”,
· katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”,

· plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji”.

4.1.4 W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją papierową.
4.1.5 Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:
· pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc, 

· tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,

· rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako:*dwg,

· wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach tych programów.
4.1.6 Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów i Sprawdzających. 
Dodatkowo:

1) każda część zakresu zamówienia powinna być zapisana do pojedynczego plik w formacie PDF - nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat części,

2) pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację części np. “dokumentacja……”,

3) w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

· rysunki techniczne kolorowe:

· rozdzielczość maksymalna: 200dpi,

· maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie.

· rysunki techniczne czarno-białe:

· rozdzielczość maksymalna 200dpi,

· 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy

· dokumenty:

· rozdzielczość maksymalna 150dpi,

· 8 bitowa skala szarości.

4.1.7 Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże Zamawiającemu 4 egz. dokumentacji projektowej, po 2 egzemplarze przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w wersji papierowej i 2 płyty CD z wersją elektroniczną wraz z oświadczeniami o:
· przekazaniu autorskich praw majątkowych;
· przekazaniu oświadczeń o:
· kompletności dokumentacji;
· opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć;
· zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami;
· nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 
· zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną.
4.2 Wymagania w stosunku do realizacji zamówienia
4.2.1 Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
4.2.2 W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.
4.2.3 Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.
4.2.4 Wykonawca będzie zobowiązany do:
· wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań technologicznych,
· opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,
· konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych i informowania (pocztą elektroniczną) o stanie zaawansowania prac projektowych, 
· organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych (protokoły z Rad sporządzać będzie Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim zainteresowanym stronom),
· dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania,
· dokonania uzgodnień z wszystkimi właścicielami sieci,
· w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak i innych opracowań, na koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ.
4.2.5 Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót., W ofercie należy podać koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt nadzoru autorskiego (koszt 1 wizyty).
4.2.6 W ramach opracowania – zabezpieczenie osnowy geodezyjnej należy:
· wykonać analizę wpływu robót drogowych i robót branżowych na stabilność punktów osłony poligonizacyjnej;
· dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności, opracować sposób zabezpieczenia przed naruszeniem;
· dla punktów, które w wyniku realizowanej inwestycji musze ulec likwidacji opracować metodykę odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji;
· opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej;
· uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptację Zarządu Geodezji i Kartografii i Katastru Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia i odtworzenia punktów.
5. WYTYCZNE DO PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

5.1 Wytyczne dla organizacji ruchu zastępczego 

5.1.1 Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji ruchu dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego www.zdium.wroc.pl.
5.1.2 Zaprojektować w sposób zapewniający obsługę przyległych terenów.
5.2 Wytyczne dla branży elektrycznej

5.2.1 Należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy.
5.2.2 Projekty należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych.
5.2.3 Należy wykonać inwentaryzację w terenie. 
5.2.4 W projekcie należy zamieścić oświadczenia projektanta:
· oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
· oświadczenie o zgodności załączników z oryginałem;
· oświadczenie o umieszczeniu wszystkich elementów składowych projektowanych i budowanych infrastruktury w pasie drogi publicznej.
5.2.5 Obszar lokalizacji systemu przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym (zał. 1).
5.2.6 Należy zaprojektować jedną szafkę rozdzielczą zgodnie z wytycznymi właściciela sieci elektroenergetycznej. Szafka ma być pokryta powłoką antygraffiti i antyplakatową.
5.2.7 Wybudować kabel zasilający od złącza ZK do szafki nasłupowej zgodnie z załączonymi warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja (zał. 2).
5.2.8 Zaprojektować dedykowane konstrukcje wsporcze na których zostaną zmieszczone kamery ARTR.
5.2.9 Nowe konstrukcje muszą zostać uziemione. Maszty wysięgnikowe projektować z połączeniem kołnierzowym. 
5.2.10 Doprowadzić do jednej konstrukcji wsporczej kanalizację kablową.
5.2.11 Doprowadzić do punktu kamerowego, kamer ARTR kable zasilające i sygnałowe.
5.2.12 Zaprojektować szafkę nasłupową wykonaną z tworzywa wraz z wyposażeniem. Gabaryty szafki dobrać do wyposażenia.
5.2.13 Zamontować dwie kamery ARTR z oświetlaczami IR, z osprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającym odczyt tablic rejestracyjnych oraz kategoryzację pojazdów (osobowy, ciężarowy, dostawczy, autobus). Kamery swoim zakresem mają obejmować zarówno wjazd do miasta jak i wyjazd z miasta, od strony skrzyżowania ulic: Adama Mickiewicza – Monte Casino. Na jeden pas ruchu należy przewidzieć jedną kamerę.
5.2.14 Dane z kamer ARTR mają być zapisywane na kartach SD/SDHC/SDXC.
5.2.15 Wymagania dla  kamer ARTR:
· skuteczność odczytu 95%
· poprawny odczyt tablic rejestracyjnych 98%
· rozdzielczość min. 2MP /1920x1080 HD
· port Ethernetowy 10M/100M/1000M
· kompresja zapisu min. H.264/MJPEG
· komunikacja bezprzewodowa z punktem ARTR
· prędkość rozpoznawania do 70km/h
· dwa niezależne strumienie wideo
· obsługa kart do 128GB
· doświetlacz IR zasięg 50m
5.3 Wytyczne dla projektu kolizyjnego uzbrojenia 

5.3.1 W sytuacji wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy opracować stosowny projekt i uzgodnić z gestorami sieci oraz Zamawiającym.
6. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

6.1.1 Zamówienie musi być realizowane zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez ZDiUM dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.2 Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033).

e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

j) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

l) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

n) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).

o) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).

p) Polskie Normy.
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