
Wytyczne do projektu zmiany oznakowania na ul. Żelaznej Jemiołowej we Wrocławiu
Oznakowanie poziome 
· cienkowarstwowe na nawierzchniach z kostki kamiennej i nawierzchniach bitumicznych o złym stanie technicznym

Urządzenia BRD:

2.1 Słupek przeszkodowy twardy
· U–5a „pylon” - jednolity słupek przeszkodowy wykonany z tworzywa syntetycznego, na powierzchni słupka pasy pionowe z folii pryzmatycznej typu 2, koloru żółtego. Trwale mocowany do podłoża za pomocą tzw. „kołnierza” 
z tworzywa sztucznego i śrub (niewymagający słupka nośnego), montowane do podłoża przy pomocy kołków rozporowych, kotew do betonu lub chemicznych na głębokość w nawierzchni min. 15 cm. W przypadku montażu 
w gruncie należy wykonać fundament betonowy.
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0. Słupek przeszkodowy podatny
· U–5b „pylon zespolony podatny” – zalecany (przy nowych inwestycjach) – jednolity słupek przeszkodowy wykonany z wytrzymałego materiału – tworzywa sztucznego (np. polimer, polietylen np.) gwarantującego nieodkształcalność, brak uszkodzeń i powrót do pozycji i kształtu pierwotnego po ewentualnej kolizji drogowej. 
Z jednostronnym lub dwustronnym znakiem typu C i żółtą lub biało-czerwoną powierzchnią (na wzór np.U-4 lub U-6) pod znakiem zwiększającą czytelność pylonu w każdych warunkach atmosferycznych (folia II typu lub pryzmatyczna). O kształcie płaskiego prostopadłościanu z wyokrąglonymi krawędziami, o wysokości od 0,9 m do 1,2 m i szerokości np. 15 cm. Mocowany śrubami do podłoża na głębokość w nawierzchni min. 15 cm (zasłonięte przez „kapturki” barwy białej) lub w gnieździe. W przypadku montażu w gruncie należy wykonać fundament betonowy. Przykładowy wzór:
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2.3 Azyl
· elementy azylu wykonane z tworzywa sztucznego prefabrykowanego, masa chemoutwardzalna koloru czerwonego, elementy zewnętrzne z obrzeżami białymi (z odblaskiem), montowane do podłoża przy pomocy kołków rozporowych, kotew do betonu lub chemicznych na głębokość w nawierzchni min. 15 cm, zasłonięte przez zaślepki barwy czerwonej
Azyle występują w postaci wysp, które składane są z elementów modułowych o zewnętrznych wymiarach 50x50cm:
· element narożny –                ćwiartka koła
· element zewnętrzny	–	kwadrat z krawędzią zaokrągloną
· element wewnętrzny	–	kwadrat
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Montaż pylonu U-5b podatnego w obrębie wyspy (azylu)
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2.4 Słupki blokujące metalowe typu U-12c 

· zwykły wolnostojący typ CITY,– standard podwyższony, wysokość 0,90m ponad powierzchnię chodnika, średnica rury Ø 76 mm,  
· dla wszystkich elementów brd stosujemy skrajnię poziomą min. 0,50 mb 
· w świetle przejść dla pieszych oraz łukach chodników montujemy słupki ze skrajnią 0,80-1,20 mb jeśli pozwala na to szerokość chodnika
· rozstaw (odległość pomiędzy) elementów brd 1,70 mb 
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Przedmiar do projektu zmiany oznakowania na ul. Żelaznej Jemiołowej we Wrocławiu


· słupki metalowe typ CITY                                                           - 37 szt.
· elementy azylu 0,5x0,5 m						- 56 m2
· słupek przeszkodowy U-5a	("pylon")				- 20 szt.
· słupek przeszkodowy podatny U-5b ("pylon zespolony podatny")	- 4 szt.
· oznakowanie poziome cienkowarstwowe – P-7b                           - 17mb
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