	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	FORMULARZ OFERTY
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 

część  2 – rejon B




My niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, nr NIP, KRS)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
Nr NIP ……………………………………………………………………………………………………………
Nr Regon ……………………………………………………………………………………………..……….
Nr KRS  …………………………………………………………………………………………………………
1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 przetargu nieograniczonym na:
wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 
część  1 – rejon A 

część  2 – rejon B

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

część 1 - cenę ofertową brutto ………………………… zł (zgodnie z zestawieniem kosztów zadania – część 1)

część 2 - cenę ofertową brutto ………………………… zł (zgodnie z zestawieniem kosztów zadania – część 2)

5. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w opcjonalnym zakresie:

 część 1 *) - za cenę ofertową brutto (zgodnie z Zestawieniem kosztów część 1 – 
     Prawo opcji): ...................................... zł, 

b) część 2 *) - za cenę ofertową brutto (zgodnie z Zestawieniem kosztów część 2 – 
     Prawo opcji): ..................................... zł.

6.
Informujemy, że **:

· Wybór oferty nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
· Wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …………………………… . 
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………………………………….. zł netto *.
7.  Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE) ………………..
8. Udzielamy dla części nr 1*
- ……… miesięcy(-e) gwarancji * (min 24, 36 lub max 48)  na roboty polegające na naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów konstrukcji 
- 12 miesięcy na remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodniku 

oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy).

9. Udzielamy dla części nr 2*
- ……… miesięcy(-e) gwarancji * (min 24, 36 lub max 48)  na roboty polegające na naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów konstrukcji 
- 12 miesięcy na remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodniku 

oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy).

10. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:
1) w zakresie zamówienia podstawowego:  od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2021r. lub do wyczerpania kwoty.  

2) w zakresie zamówienia opcjonalnego: 
Część 1- rejon A: od daty zakończenia zamówienia podstawowego do 28.02.2022
Część 2 – rejon B: od daty zakończenia zamówienia podstawowego do 28.02.2022
11. Oświadczamy, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do 28.02.2022, zobowiązujemy się do realizacji zamówienia po cenach jednostkowych netto określonych w załączniku Zestawienie kosztów zadania. Oświadczamy, że nie będziemy wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 
12. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ.
13. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:* 
Część 1

……………..…….…………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
Część 2

……………..…….…………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
14. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości wymaganej 
w SIWZ, w formie ………………………………………………………………………….. *
Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto ….…………………………………………………………..…… *
                                                                  (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

   2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

16. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: (nazwa):……………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….
Tel. …………………………………….. Fax …………………………….. E-mail: ……………………………………………
Załączniki do Formularza oferty*:

1. Zestawienie kosztów zadania (dla zamówienia podstawowego i prawa opcji)
2. Oświadczenie własne wykonawcy
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
……………………………., dnia ………………………..                       ………………………………………………
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. W przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku vat.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – zamówienie podstawowe
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
	lp.
	Zakres robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z usunięciem porastającej roślinności z korzeniami, oczyszczenie, uzupełnienie spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków
	m2
	600,00
	 
	

	2
	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków, uzupełnienie materiału sypkiego oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową
	m2
	120,00
	 
	

	3
	Uzupełnienie ubytków w zabrukach na podsypce cementowo - piaskowej (kostka kamienna, kostka betonowa, płyta ażurowa) wraz ze spoinowaniem oraz przygotowaniem podłoża 
	m2
	160,00
	 
	

	4
	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 250 g/m2
	m2
	12,00
	 
	

	5
	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej wraz z kosztem dowozu obrzeży z magazynu ZDiUM
	mb
	8,00
	 
	

	6
	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	80,00
	 
	

	7
	Wymiana krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	30,00
	 
	

	8
	Wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr.do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m2
	485,00
	 
	

	9
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych wraz z oczyszczeniem elementów przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½  z uprzednim umyciem ciepłą wodą
	m2
	640,00
	 
	

	10
	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr.do 5 cm - pod naprawy betonu materiałem PCC
	m2
	400,00
	 
	

	11
	Rozebranie konstrukcji żelbetowych
	m3
	8,00
	 
	

	12
	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm w betonie, kamieniu lub cegle z osadzeniem prętów
	szt.
	200,00
	 
	

	13
	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm oraz wykonanie nowych fug  o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia 
	mb
	100,00
	 
	

	14
	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych
	mb
	160,00
	 
	

	15
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne odkutych prętów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC
	mb
	160,00
	 
	

	16
	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr. do 5 cm z wykonaniem warstwy sczepnej
	m2
	700,00
	 
	

	17
	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem antykorozyjnych powłok malarskich
	m2
	405,00
	 
	

	18
	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic - rysy na konstrukcji żelbetowej i betonowej  
	dm3
	81,00
	 
	

	19
	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji
	m2
	810,00
	 
	

	20
	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętów o śr. do 32 mm
	kg
	405,00
	 
	

	21
	Wbudowanie betonu wyrównawczego C12/15
	m3
	12,00
	 
	

	22
	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 - wykonanie nowych elementów lub uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich wraz z wykonaniem szalunków (np. płyty pomostowe, stopnie, spoczniki)
	m3
	16,20
	 
	

	23
	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej
	m2
	81,00
	 
	

	24
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
	m2
	81,00
	 
	

	25
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej natryskowej typu MMA
	m2
	400,00
	 
	

	26
	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach, fundamentach, murach oporowych i  przepustach
	m2
	32,40
	 
	

	27
	Wymiana na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementów barier antyporażeniowych wraz z uwzględnieniem uzupełnienia braków oraz demontażu i ponownego montażu osłon
	kg
	121,50
	 
	

	28
	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 
	m3
	40,50
	 
	

	29
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm
	m2
	243,00
	 
	

	30
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej gr.do 5 cm przy pomocy sprężarki
	m2
	800,00
	 
	

	31
	Oczyszczenie, nacięcie  i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników oraz w miejscu styku krawężnika z nawierzchnią chodników i jezdni
	mb
	648,00
	 
	

	32
	Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego gr. do 5 cm
	m2
	243,00
	 
	

	33
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S gr. do 5 cm
	m2
	243,00
	 
	

	34
	Naprawa dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	40,50
	 
	

	35
	Wymiana dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	40,50
	 
	

	36
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej
	m2
	405,00
	 
	

	37
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni murów kamiennych 
	m2
	162,00
	 
	

	38
	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie  i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm
	m2
	800,00
	 
	

	39
	Montaż elementów z blachy nierdzewnej ryflowanej o grubości do 5 mm 
	m2
	40,00
	 
	

	40
	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów
	m3
	40,00
	 
	

	41
	Demontaż uszkodzonych elementów przepustów betonowych do średnicy 600 mm
	mb
	12,15
	 
	

	42
	Profilowanie skarpy i dna rowu 
	m2
	40,50
	 
	

	43
	Wbudowanie rury betonowej śr. do 600 mm 
	mb
	12,15
	 
	

	44
	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego do śr. do 600 mm
	mb
	12,15
	 
	

	45
	Wykonanie i zagęszczenie zasypki przepustu, skarpy, wraz z profilowaniem
	m3
	20,25
	 
	

	46
	Posianie mieszanki traw 1 kg/50 m2 wraz z uzupełnieniem humusu
	m2
	40,50
	 
	

	47
	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących murów grubości do 60 cm wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	m3
	8,10
	 
	

	48
	Wykonanie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	mb
	8,10
	 
	

	49
	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami oraz na umocnieniach stożków, udrożnienie przepływu
	akcja
	4,05
	 
	

	50
	Wymiana kamiennych okładzin schodów, ścian i nawierzchni przejść podziemnych z granitu o gr.do 5 cm
	m2
	24,30
	 
	

	51
	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi na schodach, ścianach i posadzkach przejść podziemnych gr.do 5 cm
	m2
	16,20
	 
	

	52
	Wymiana na nowe lub uzupełnienie braków uszkodzonych okładzin z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	16,20
	 
	

	53
	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	160,00
	 
	

	54
	Wymiana na nowe uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych (szare, barwione, lastriko)
	m2
	160,00
	 
	

	55
	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych
	mb
	640,00
	 
	

	56
	Wykonanie napraw dylatacji pionowych na podporach oraz poziomych na kapach chodnikowych przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr.5 cm
	mb
	120,00
	 
	

	57
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy do 160 mm
	 mb
	24,00
	 
	

	58
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm, z rozebraniem istniejącego i utylizacją materiału z rozbiórki
	mb
	30,00
	 
	

	59
	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	40,00
	 
	

	60
	Wymiana na nowe rusztów stalowych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	40,00
	 
	

	61
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m 
	kol.
	40,00
	 
	

	62
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m - jednokortne przestawienie
	kol.
	81,00
	 
	

	63
	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na  potrzeby napraw gzymsów
	m2
	64,80
	 
	

	64
	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej 
	m2
	24,30
	 
	

	65
	Ułożenie prefabrykowanych skarpowych betonowych korytek odwodnieniowych  
	mb
	16,00
	 
	

	66
	Wymiana elementów drewnianych na elementy z materiału kompozytowego bez domieszek drewna (grubości desek do 8 cm) wraz z belkami podwalinowymi. Materiał odporny na przebarwienia UV, gnicie i próchnienie z gwarancją producenta na materiał - 10 lat, elementy montażowe - nierdzewne
	m3
	5,00
	 
	

	67
	Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, desek pomostowych i elementów balustrad 
	m3
	7,00
	 
	

	68
	Konserwacja łożysk stalowych poprzez piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne wraz z oczyszczeniem nisz podłożyskowych
	szt.
	81,00
	 
	

	69
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu do 20 kg
	kg
	243,00
	 
	

	70
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu ponad 20 kg
	kg
	405,00
	 
	

	71
	Wymiana uszkodzonych balustrad stalowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	648,00
	 
	

	72
	Wymiana uszkodzonych balustrad aluminiowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	81,00
	 
	

	73
	Wymiana uszkodzonych  elementów przeziernych ekranów dźwiękochłonnych, barier, poręczy i osłon na elementy ze szkła akrylowego
	m2
	16,00
	 
	

	74
	Wymiana uszkodzonych paneli ekranów dźwiękochłonnych typu zielona ściana (demontaż uszkodzonych elementów, zagospodarowanie odpadów, dostawa i montaż nowych elementów) 
	m2
	9,00
	 
	

	75
	czyszczenie przepustów z namułu i innych zanieczyszczeń
	m
	40,00
	 
	

	76
	Pompowanie wody na potrzeby wykonania prac remontowych
	m3
	79,00
	 
	

	77
	Wymiana prefabrykowanych desek gzymsowych na kładce Orląt Lwowskich
	szt.
	2,00
	 
	

	78
	Wymiana płyt HPL wraz ze stelażem w tunelu samochodowym płd. w ciągu ul. Oławskiej - płyty materiał inwestora
	m2
	8,00
	 
	

	79
	Zakup płyt HPL do wbudowania w tunelu samochodowym płd. w ciągu ul. Oławskiej
	m2
	9,00
	 
	

	80
	Razem (suma poz. 1 ÷ 79)
	

	81
	Roboty awaryjne
	     100 000,00    



	82
	Cena ofertowa netto (suma poz. 80 ÷ 81)
	

	83
	Podatek VAT (od poz. 82)
	

	84
	Cena ofertowa brutto (suma poz. 82 ÷ 83)
	


…………………………. dnia ……………………… roku

……………………………..……………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – zamówienie podstawowe
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  2 – rejon B




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
	lp.
	Zakres robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z usunięciem porastającej roślinności z korzeniami, oczyszczenie, uzupełnienie spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków
	m2
	639,00
	 
	

	2
	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków, uzupełnienie materiału sypkiego oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową
	m2
	120,00
	 
	

	3
	Uzupełnienie ubytków w zabrukach na podsypce cementowo - piaskowej (kostka kamienna, kostka betonowa, płyta ażurowa) wraz ze spoinowaniem oraz przygotowaniem podłoża 
	m2
	160,00
	 
	

	4
	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 250 g/m2
	m2
	12,00
	 
	

	5
	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej wraz z kosztem dowozu obrzeży z magazynu ZdiUM
	mb
	8,00
	 
	

	6
	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	80,00
	 
	

	7
	Wymiana krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	30,00
	 
	

	8
	Wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr.do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m2
	400,00
	 
	

	9
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych wraz z oczyszczeniem elementów przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½  z uprzednim umyciem ciepłą wodą
	m2
	640,00
	 
	

	10
	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr.do 5 cm - pod naprawy betonu materiałem PCC
	m2
	400,00
	 
	

	11
	Rozebranie konstrukcji żelbetowych
	m3
	8,00
	 
	

	12
	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm w betonie, kamieniu lub cegle z osadzeniem prętów
	szt.
	200,00
	 
	

	13
	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm oraz wykonanie nowych fug  o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia 
	mb
	100,00
	 
	

	14
	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych
	mb
	160,00
	 
	

	15
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne odkutych prętów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC
	mb
	160,00
	 
	

	16
	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr. do 5 cm z wykonaniem warstwy sczepnej
	m2
	720,00
	 
	

	17
	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem antykorozyjnych powłok malarskich
	m2
	400,00
	 
	

	18
	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic - rysy na konstrukcji żelbetowej i betonowej  
	dm3
	80,00
	 
	

	19
	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji
	m2
	800,00
	 
	

	20
	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętów o śr. do 32 mm
	kg
	400,00
	 
	

	21
	Wbudowanie betonu wyrównawczego C12/15
	m3
	12,00
	 
	

	22
	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 - wykonanie nowych elementów lub uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich wraz z wykonaniem szalunków (np. płyty pomostowe, stopnie, spoczniki)
	m3
	16,00
	 
	

	23
	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej
	m2
	80,00
	 
	

	24
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
	m2
	80,00
	 
	

	25
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej natryskowej typu MMA
	m2
	440,00
	 
	

	26
	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach, fundamentach, murach oporowych i  przepustach
	m2
	32,00
	 
	

	27
	Wymiana na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementów barier antyporażeniowych wraz z uwzględnieniem uzupełnienia braków oraz demontażu i ponownego montażu osłon
	kg
	120,00
	 
	

	28
	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 
	m3
	40,00
	 
	

	29
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm
	m2
	240,00
	 
	

	30
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej gr.do 5 cm przy pomocy sprężarki
	m2
	820,00
	 
	

	31
	Oczyszczenie, nacięcie  i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników oraz w miejscu styku krawężnika z nawierzchnią chodników i jezdni
	mb
	640,00
	 
	

	32
	Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego gr. do 5 cm
	m2
	240,00
	 
	

	33
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S gr. do 5 cm
	m2
	240,00
	 
	

	34
	Naprawa dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	40,00
	 
	

	35
	Wymiana dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	40,00
	 
	

	36
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej
	m2
	400,00
	 
	

	37
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni murów kamiennych 
	m2
	160,00
	 
	

	38
	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie  i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm
	m2
	850,00
	 
	

	39
	Montaż elementów z blachy nierdzewnej ryflowanej o grubości do 5 mm 
	m2
	40,00
	 
	

	40
	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów
	m3
	40,00
	 
	

	41
	Demontaż uszkodzonych elementów przepustów betonowych do średnicy 600 mm
	mb
	12,00
	 
	

	42
	Profilowanie skarpy i dna rowu 
	m2
	40,00
	 
	

	43
	Wbudowanie rury betonowej śr. do 600 mm 
	mb
	12,00
	 
	

	44
	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego do śr. do 600 mm
	mb
	12,00
	 
	

	45
	Wykonanie i zagęszczenie zasypki przepustu, skarpy, wraz z profilowaniem
	m3
	20,00
	 
	

	46
	Posianie mieszanki traw 1 kg/50 m2 wraz z uzupełnieniem humusu
	m2
	40,00
	 
	

	47
	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących murów grubości do 60 cm wraz z dowozem kostki z magazynu ZdiUM
	m3
	8,00
	 
	

	48
	Wykonanie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej wraz z dowozem kostki z magazynu ZdiUM
	mb
	8,00
	 
	

	49
	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami oraz na umocnieniach stożków, udrożnienie przepływu
	akcja
	4,00
	 
	

	50
	Wymiana kamiennych okładzin schodów, ścian i nawierzchni przejść podziemnych z granitu o gr.do 5 cm
	m2
	24,00
	 
	

	51
	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi na schodach, ścianach i posadzkach przejść podziemnych gr.do 5 cm
	m2
	16,00
	 
	

	52
	Wymiana na nowe lub uzupełnienie braków uszkodzonych okładzin z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	16,00
	 
	

	53
	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	160,00
	 
	

	54
	Wymiana na nowe uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych (szare, barwione, lastriko)
	m2
	160,00
	 
	

	55
	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych
	mb
	600,00
	 
	

	56
	Wykonanie napraw dylatacji pionowych na podporach oraz poziomych na kapach chodnikowych przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr.5 cm
	mb
	120,00
	 
	

	57
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy do 160 mm
	 mb
	20,00
	 
	

	58
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm, z rozebraniem istniejącego i utylizacją materiału z rozbiórki
	mb
	40,00
	 
	

	59
	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	40,00
	 
	

	60
	Wymiana na nowe rusztów stalowych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	40,00
	 
	

	61
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m 
	kol.
	40,00
	 
	

	62
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m - jednokortne przestawienie
	kol.
	80,00
	 
	

	63
	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na  potrzeby napraw gzymsów
	m2
	60,00
	 
	

	64
	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej 
	m2
	24,00
	 
	

	65
	Ułożenie prefabrykowanych skarpowych betonowych korytek odwodnieniowych  
	mb
	16,00
	 
	

	66
	Wymiana elementów drewnianych na elementy z materiału kompozytowego bez domieszek drewna (grubości desek do 8 cm) wraz z belkami podwalinowymi. Materiał odporny na przebarwienia UV, gnicie i próchnienie z gwarancją producenta na materiał - 10 lat, elementy montażowe - nierdzewne
	m3
	5,00
	 
	

	67
	Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, desek pomostowych i elementów balustrad 
	m3
	7,00
	 
	

	68
	Konserwacja łożysk stalowych poprzez piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne wraz z oczyszczeniem nisz podłożyskowych
	szt.
	80,00
	 
	

	69
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu do 20 kg
	kg
	240,00
	 
	

	70
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu ponad 20 kg
	kg
	400,00
	 
	

	71
	Wymiana uszkodzonych balustrad stalowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	635,00
	 
	

	72
	Wymiana uszkodzonych balustrad aluminiowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	80,00
	 
	

	73
	Wymiana uszkodzonych  elementów przeziernych ekranów dźwiękochłonnych, barier, poręczy i osłon na elementy ze szkła akrylowego
	m2
	15,00
	 
	

	74
	Wymiana uszkodzonych paneli ekranów dźwiękochłonnych typu zielona ściana (demontaż uszkodzonych elementów, zagospodarowanie odpadów, dostawa i montaż nowych elementów) 
	m2
	8,00
	 
	

	75
	czyszczenie przepustów z namułu i innych zanieczyszczeń
	m
	40,00
	 
	

	76
	Pompowanie wody na potrzeby wykonania prac remontowych
	m3
	80,00
	 
	

	77
	Razem (suma poz. 1 ÷ 76)
	                    

	78
	Roboty awaryjne
	     100 000,00    

	79
	Cena ofertowa netto (suma poz. 77 ÷ 78)
	

	80
	Podatek VAT (od poz. 79)
	

	81
	Cena ofertowa brutto (suma poz. 79 ÷ 80)
	


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………….………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – prawo opcji
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Wykonawca wypełni załączniki Zestawienie kosztów zadania – Prawo opcji w oparciu o te same ceny jednostkowe, co w Zestawieniu kosztów zadania dla zamówienia podstawowego.

	lp.
	Zakres robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z usunięciem porastającej roślinności z korzeniami, oczyszczenie, uzupełnienie spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków
	m2
	142,00
	 
	

	2
	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków, uzupełnienie materiału sypkiego oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową
	m2
	28,00
	 
	

	3
	Uzupełnienie ubytków w zabrukach na podsypce cementowo - piaskowej (kostka kamienna, kostka betonowa, płyta ażurowa) wraz ze spoinowaniem oraz przygotowaniem podłoża 
	m2
	38,00
	 
	

	4
	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 250 g/m2
	m2
	2,00
	 
	

	5
	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej wraz z kosztem dowozu obrzeży z magazynu ZDiUM
	mb
	2,00
	 
	

	6
	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	18,00
	 
	

	7
	Wymiana krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	6,00
	 
	

	8
	Wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr.do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m2
	115,00
	 
	

	9
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych wraz z oczyszczeniem elementów przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½  z uprzednim umyciem ciepłą wodą
	m2
	130,00
	 
	

	10
	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr.do 5 cm - pod naprawy betonu materiałem PCC
	m2
	95,00
	 
	

	11
	Rozebranie konstrukcji żelbetowych
	m3
	2,00
	 
	

	12
	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm w betonie, kamieniu lub cegle z osadzeniem prętów
	szt.
	47,00
	 
	

	13
	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm oraz wykonanie nowych fug  o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia 
	mb
	23,00
	 
	

	14
	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych
	mb
	38,00
	 
	

	15
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne odkutych prętów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC
	mb
	38,00
	 
	

	16
	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr. do 5 cm z wykonaniem warstwy sczepnej
	m2
	160,00
	 
	

	17
	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem antykorozyjnych powłok malarskich
	m2
	96,00
	 
	

	18
	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic - rysy na konstrukcji żelbetowej i betonowej  
	dm3
	18,00
	 
	

	19
	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji
	m2
	192,00
	 
	

	20
	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętów o śr. do 32 mm
	kg
	96,00
	 
	

	21
	Wbudowanie betonu wyrównawczego C12/15
	m3
	2,00
	 
	

	22
	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 - wykonanie nowych elementów lub uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich wraz z wykonaniem szalunków (np. płyty pomostowe, stopnie, spoczniki)
	m3
	3,00
	 
	

	23
	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej
	m2
	18,00
	 
	

	24
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
	m2
	18,00
	 
	

	25
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej natryskowej typu MMA
	m2
	60,00
	 
	

	26
	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach, fundamentach, murach oporowych i  przepustach
	m2
	7,00
	 
	

	27
	Wymiana na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementów barier antyporażeniowych wraz z uwzględnieniem uzupełnienia braków oraz demontażu i ponownego montażu osłon
	kg
	28,00
	 
	

	28
	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 
	m3
	9,00
	 
	

	29
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm
	m2
	57,00
	 
	

	30
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej gr.do 11 cm
	m2
	200,00
	 
	

	31
	Oczyszczenie, nacięcie  i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników oraz w miejscu styku krawężnika z nawierzchnią chodników i jezdni
	mb
	154,00
	 
	

	32
	Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego gr. do 5 cm
	m2
	57,00
	 
	

	33
	Ułożenie nowej warstwy  z asfaltobetonu gr. do 5 cm
	m2
	57,00
	 
	

	34
	Naprawa dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	9,00
	 
	

	35
	Wymiana dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	6,00
	 
	

	36
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej
	m2
	96,00
	 
	

	37
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni murów kamiennych 
	m2
	38,00
	 
	

	38
	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie  i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm
	m2
	90,00
	 
	

	39
	Montaż elementów z blachy nierdzewnej ryflowanej o grubości do 5 mm 
	m2
	9,00
	 
	

	40
	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów
	m3
	9,00
	 
	

	41
	Demontaż uszkodzonych elementów przepustów betonowych do średnicy 600 mm
	mb
	2,00
	 
	

	42
	Profilowanie skarpy i dna rowu 
	m2
	9,00
	 
	

	43
	Wbudowanie rury betonowej śr. do 600 mm 
	mb
	2,00
	 
	

	44
	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego do śr. do 600 mm
	mb
	2,00
	 
	

	45
	Wykonanie i zagęszczenie zasypki przepustu, skarpy, wraz z profilowaniem
	m3
	4,00
	 
	

	46
	Posianie mieszanki traw 1 kg/50 m2 wraz z uzupełnieniem humusu
	m2
	9,00
	 
	

	47
	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących murów grubości do 60 cm wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	m3
	1,00
	 
	

	48
	Wykonanie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	mb
	1,00
	 
	

	49
	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami oraz na umocnieniach stożków, udrożnienie przepływu
	akcja
	1,00
	 
	

	50
	Wymiana kamiennych okładzin schodów, ścian i nawierzchni przejść podziemnych z granitu o gr.do 5 cm
	m2
	5,00
	 
	

	51
	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi na schodach, ścianach i posadzkach przejść podziemnych gr.do 5 cm
	m2
	3,00
	 
	

	52
	Wymiana na nowe lub uzupełnienie braków uszkodzonych okładzin z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	3,00
	 
	

	53
	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	38,00
	 
	

	54
	Wymiana na nowe uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych (szare, barwione, lastriko)
	m2
	38,00
	 
	

	55
	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych
	mb
	99,80
	 
	

	56
	Wykonanie napraw dylatacji pionowych na podporach oraz poziomych na kapach chodnikowych przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr.5 cm
	mb
	28,00
	 
	

	57
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy do 160 mm
	 mb
	5,00
	 
	

	58
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm, z rozebraniem istniejącego i utylizacją materiału z rozbiórki
	mb
	6,00
	 
	

	59
	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	9,00
	 
	

	60
	Wymiana na nowe rusztów stalowych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	9,00
	 
	

	61
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m 
	kol.
	5,00
	 
	

	62
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m - jednokortne przestawienie
	kol.
	9,00
	 
	

	63
	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na  potrzeby napraw gzymsów
	m2
	5,00
	 
	

	64
	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej 
	m2
	5,00
	 
	

	65
	Ułożenie prefabrykowanych skarpowych betonowych korytek odwodnieniowych  
	mb
	4,00
	 
	

	66
	Wymiana elementów drewnianych na elementy z materiału kompozytowego bez domieszek drewna (grubości desek do 8 cm) wraz z belkami podwalinowymi. Materiał odporny na przebarwienia UV, gnicie i próchnienie z gwarancją producenta na materiał - 10 lat, elementy montażowe - nierdzewne
	m3
	1,00
	 
	

	67
	Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, desek pomostowych i elementów balustrad 
	m3
	1,00
	 
	

	68
	Konserwacja łożysk stalowych poprzez piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne wraz z oczyszczeniem nisz podłożyskowych
	szt.
	18,00
	 
	

	69
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu do 20 kg
	kg
	57,00
	 
	

	70
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu ponad 20 kg
	kg
	96,00
	 
	

	71
	Wymiana uszkodzonych balustrad stalowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	154,00
	 
	

	72
	Wymiana uszkodzonych balustrad aluminiowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	19,00
	 
	

	73
	Wymiana uszkodzonych  elementów przeziernych ekranów dźwiękochłonnych, barier, poręczy i osłon na elementy ze szkła akrylowego
	m2
	3,00
	 
	

	74
	Wymiana uszkodzonych paneli ekranów dźwiękochłonnych typu zielona ściana (demontaż uszkodzonych elementów, zagospodarowanie odpadów, dostawa i montaż nowych elementów) 
	m2
	2,00
	 
	

	75
	czyszczenie przepustów z namułu i innych zanieczyszczeń
	m
	9,00
	 
	

	76
	Pompowanie wody na potrzeby wykonania prac remontowych
	m3
	18,00
	 
	

	77
	Wymiana prefabrykowanych desek gzymsowych na kładce Orląt Lwowskich
	szt.
	1,00
	 
	

	78
	Wymiana płyt HPL wraz ze stelażem w tunelu samochodowym płd. w ciągu ul. Oławskiej - płyty materiał inwestora
	m2
	2,00
	 
	

	79
	Zakup płyt HPL do wbudowania w tunelu samochodowym płd. w ciągu ul. Oławskiej
	m2
	2,00
	 
	

	80
	Razem (suma poz. 1 ÷ 79)
	

	81
	Roboty awaryjne
	     100 000,00    

	82
	Cena ofertowa netto (suma poz. 80 ÷ 81)
	

	83
	Podatek VAT (od poz. 82)
	

	84
	Cena ofertowa brutto (suma poz. 82 ÷ 83)
	


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………….………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – prawo opcji 

do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  2 – rejon B




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Wykonawca wypełni załączniki Zestawienie kosztów zadania – Prawo opcji w oparciu o te same ceny jednostkowe, co w Zestawieniu kosztów zadania dla zamówienia podstawowego.

	lp.
	Zakres robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z usunięciem porastającej roślinności z korzeniami, oczyszczenie, uzupełnienie spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków
	m2
	166,00
	 
	

	2
	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków, uzupełnienie materiału sypkiego oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową
	m2
	31,00
	 
	

	3
	Uzupełnienie ubytków w zabrukach na podsypce cementowo - piaskowej (kostka kamienna, kostka betonowa, płyta ażurowa) wraz ze spoinowaniem oraz przygotowaniem podłoża 
	m2
	41,00
	 
	

	4
	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 250 g/m2
	m2
	2,00
	 
	

	5
	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej wraz z kosztem dowozu obrzeży z magazynu ZDiUM
	mb
	1,00
	 
	

	6
	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	20,00
	 
	

	7
	Wymiana krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	7,00
	 
	

	8
	Wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr.do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m2
	104,00
	 
	

	9
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych wraz z oczyszczeniem elementów przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½  z uprzednim umyciem ciepłą wodą
	m2
	100,00
	 
	

	10
	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr.do 5 cm - pod naprawy betonu materiałem PCC
	m2
	104,00
	 
	

	11
	Rozebranie konstrukcji żelbetowych
	m3
	2,00
	 
	

	12
	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm w betonie, kamieniu lub cegle z osadzeniem prętów
	szt.
	52,00
	 
	

	13
	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm oraz wykonanie nowych fug  o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia 
	mb
	26,00
	 
	

	14
	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych
	mb
	41,00
	 
	

	15
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne odkutych prętów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC
	mb
	41,00
	 
	

	16
	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr. do 5 cm z wykonaniem warstwy sczepnej
	m2
	120,00
	 
	

	17
	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem antykorozyjnych powłok malarskich
	m2
	104,00
	 
	

	18
	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic - rysy na konstrukcji żelbetowej i betonowej  
	dm3
	20,00
	 
	

	19
	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji
	m2
	208,00
	 
	

	20
	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętów o śr. do 32 mm
	kg
	104,00
	 
	

	21
	Wbudowanie betonu wyrównawczego C12/15
	m3
	2,00
	 
	

	22
	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 - wykonanie nowych elementów lub uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich wraz z wykonaniem szalunków (np. płyty pomostowe, stopnie, spoczniki)
	m3
	3,00
	 
	

	23
	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej
	m2
	20,00
	 
	

	24
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
	m2
	20,00
	 
	

	25
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej natryskowej typu MMA
	m2
	20,00
	 
	

	26
	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach, fundamentach, murach oporowych i  przepustach
	m2
	8,00
	 
	

	27
	Wymiana na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementów barier antyporażeniowych wraz z uwzględnieniem uzupełnienia braków oraz demontażu i ponownego montażu osłon
	kg
	31,00
	 
	

	28
	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 
	m3
	10,00
	 
	

	29
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm
	m2
	62,00
	 
	

	30
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej gr.do 11 cm
	m2
	213,00
	 
	

	31
	Oczyszczenie, nacięcie  i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników oraz w miejscu styku krawężnika z nawierzchnią chodników i jezdni
	mb
	166,00
	 
	

	32
	Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego gr. do 5 cm
	m2
	58,00
	 
	

	33
	Ułożenie nowej warstwy j z asfaltobetonu gr. do 5 cm
	m2
	58,00
	 
	

	34
	Naprawa dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	10,00
	 
	

	35
	Wymiana dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	10,00
	 
	

	36
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej
	m2
	50,00
	 
	

	37
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni murów kamiennych 
	m2
	40,00
	 
	

	38
	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie  i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm
	m2
	100,00
	 
	

	39
	Montaż elementów z blachy nierdzewnej ryflowanej o grubości do 5 mm 
	m2
	10,00
	 
	

	40
	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów
	m3
	10,00
	 
	

	41
	Demontaż uszkodzonych elementów przepustów betonowych do średnicy 600 mm
	mb
	2,00
	 
	

	42
	Profilowanie skarpy i dna rowu 
	m2
	10,00
	 
	

	43
	Wbudowanie rury betonowej śr. do 600 mm 
	mb
	2,00
	 
	

	44
	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego do śr. do 600 mm
	mb
	2,00
	 
	

	45
	Wykonanie i zagęszczenie zasypki przepustu, skarpy, wraz z profilowaniem
	m3
	4,00
	 
	

	46
	Posianie mieszanki traw 1 kg/50 m2 wraz z uzupełnieniem humusu
	m2
	10,00
	 
	

	47
	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących murów grubości do 60 cm wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	m3
	1,00
	 
	

	48
	Wykonanie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	mb
	1,00
	 
	

	49
	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami oraz na umocnieniach stożków, udrożnienie przepływu
	akcja
	1,00
	 
	

	50
	Wymiana kamiennych okładzin schodów, ścian i nawierzchni przejść podziemnych z granitu o gr.do 5 cm
	m2
	5,00
	 
	

	51
	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi na schodach, ścianach i posadzkach przejść podziemnych gr.do 5 cm
	m2
	3,00
	 
	

	52
	Wymiana na nowe lub uzupełnienie braków uszkodzonych okładzin z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	3,00
	 
	

	53
	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	41,00
	 
	

	54
	Wymiana na nowe uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych (szare, barwione, lastriko)
	m2
	41,00
	 
	

	55
	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych
	mb
	156,00
	 
	

	56
	Wykonanie napraw dylatacji pionowych na podporach oraz poziomych na kapach chodnikowych przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr.5 cm
	mb
	31,00
	 
	

	57
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy do 160 mm
	 mb
	4,00
	 
	

	58
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm, z rozebraniem istniejącego i utylizacją materiału z rozbiórki
	mb
	10,00
	 
	

	59
	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	10,00
	 
	

	60
	Wymiana na nowe rusztów stalowych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	10,00
	 
	

	61
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m 
	kol.
	10,00
	 
	

	62
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m - jednokortne przestawienie
	kol.
	20,00
	 
	

	63
	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na  potrzeby napraw gzymsów
	m2
	15,00
	 
	

	64
	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej 
	m2
	5,00
	 
	

	65
	Ułożenie prefabrykowanych skarpowych betonowych korytek odwodnieniowych  
	mb
	3,00
	 
	

	66
	Wymiana elementów drewnianych na elementy z materiału kompozytowego bez domieszek drewna (grubości desek do 8 cm) wraz z belkami podwalinowymi. Materiał odporny na przebarwienia UV, gnicie i próchnienie z gwarancją producenta na materiał - 10 lat, elementy montażowe - nierdzewne
	m3
	1,00
	 
	

	67
	Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, desek pomostowych i elementów balustrad 
	m3
	1,50
	 
	

	68
	Konserwacja łożysk stalowych poprzez piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne wraz z oczyszczeniem nisz podłożyskowych
	szt.
	20,00
	 
	

	69
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu do 20 kg
	kg
	62,00
	 
	

	70
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu ponad 20 kg
	kg
	104,00
	 
	

	71
	Wymiana uszkodzonych balustrad stalowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	165,00
	 
	

	72
	Wymiana uszkodzonych balustrad aluminiowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	20,00
	 
	

	73
	Wymiana uszkodzonych  elementów przeziernych ekranów dźwiękochłonnych, barier, poręczy i osłon na elementy ze szkła akrylowego
	m2
	3,00
	 
	

	74
	Wymiana uszkodzonych paneli ekranów dźwiękochłonnych typu zielona ściana (demontaż uszkodzonych elementów, zagospodarowanie odpadów, dostawa i montaż nowych elementów) 
	m2
	1,00
	 
	

	75
	czyszczenie przepustów z namułu i innych zanieczyszczeń
	m
	5,00
	 
	

	76
	Pompowanie wody na potrzeby wykonania prac remontowych
	m3
	10,00
	 
	

	77
	Razem (suma poz. 1 ÷ 76)
	

	78
	Roboty awaryjne
	     100 000,00    

	79
	Cena ofertowa netto (suma poz. 77 ÷ 78)
	

	80
	Podatek VAT (od poz. 79)
	

	81
	Cena ofertowa brutto (suma poz. 79 ÷ 80)
	


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………….………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1 cz. IV.

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1. Cz. IV, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
3.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  i art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp.

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………                              (podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………. dnia ……………………… roku

…………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  2 – rejon B




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1 cz. IV.

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1. Cz. IV, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………………………. dnia ……………………… roku

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
3.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23   i art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp.

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………                              (podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………. dnia ……………………… roku

…………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	(pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby)
	ZOBOWIĄZANIE
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 




My niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

Działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązujemy się do oddania nw zasobów: 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………, dnia ……………………. roku

………………………………………………………….
                               (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do       reprezentacji Podmiotu)
	(pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby)
	ZOBOWIĄZANIE

do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  2 – rejon B




My niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

Działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązujemy się do oddania nw zasobów: 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:
a. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………
b. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………, dnia ……………………. roku

………………………………………………………….
                               (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do       reprezentacji Podmiotu)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 




W imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

informuję, że:

*nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

………………………….(miejscowość)  dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzą podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 
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W imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

informuję, że:

*nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

………………………….(miejscowość)  dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzą podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.
� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić





