	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – zamówienie podstawowe
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
	lp.
	Zakres robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z usunięciem porastającej roślinności z korzeniami, oczyszczenie, uzupełnienie spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków
	m2
	476,00
	 
	

	2
	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków, uzupełnienie materiału sypkiego oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową
	m2
	95,00
	 
	

	3
	Uzupełnienie ubytków w zabrukach na podsypce cementowo - piaskowej (kostka kamienna, kostka betonowa, płyta ażurowa) wraz ze spoinowaniem oraz przygotowaniem podłoża 
	m2
	127,00
	 
	

	4
	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 250 g/m2
	m2
	8,82
	 
	

	5
	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej wraz z kosztem dowozu obrzeży z magazynu ZDiUM
	mb
	6,00
	 
	

	6
	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	63,00
	 
	

	7
	Wymiana krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	23,00
	 
	

	8
	Wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr.do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m2
	384,00
	 
	

	9
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych wraz z oczyszczeniem elementów przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½  z uprzednim umyciem ciepłą wodą
	m2
	508,00
	 
	

	10
	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr.do 5 cm - pod naprawy betonu materiałem PCC
	m2
	317,00
	 
	

	11
	Rozebranie konstrukcji żelbetowych
	m3
	6,00
	 
	

	12
	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm w betonie, kamieniu lub cegle z osadzeniem prętów
	szt.
	158,00
	 
	

	13
	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm oraz wykonanie nowych fug  o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia 
	mb
	79,00
	 
	

	14
	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych
	mb
	127,00
	 
	

	15
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne odkutych prętów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC
	mb
	127,00
	 
	

	16
	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr. do 5 cm z wykonaniem warstwy sczepnej
	m2
	555,00
	 
	

	17
	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem antykorozyjnych powłok malarskich
	m2
	321,00
	 
	

	18
	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic - rysy na konstrukcji żelbetowej i betonowej  
	dm3
	63,00
	 
	

	19
	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji
	m2
	642,00
	 
	

	20
	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętów o śr. do 32 mm
	kg
	321,00
	 
	

	21
	Wbudowanie betonu wyrównawczego C12/15
	m3
	8,00
	 
	

	22
	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 - wykonanie nowych elementów lub uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich wraz z wykonaniem szalunków (np. płyty pomostowe, stopnie, spoczniki)
	m3
	12,00
	 
	

	23
	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej
	m2
	63,00
	 
	

	24
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
	m2
	63,00
	 
	

	25
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej natryskowej typu MMA
	m2
	317,00
	 
	

	26
	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach, fundamentach, murach oporowych i  przepustach
	m2
	25,00
	 
	

	27
	Wymiana na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementów barier antyporażeniowych wraz z uwzględnieniem uzupełnienia braków oraz demontażu i ponownego montażu osłon
	kg
	96,00
	 
	

	28
	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 
	m3
	31,00
	 
	

	29
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm
	m2
	192,00
	 
	

	30
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej gr.do 11 cm
	m2
	635,00
	 
	

	31
	Oczyszczenie, nacięcie  i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników oraz w miejscu styku krawężnika z nawierzchnią chodników i jezdni
	mb
	514,00
	 
	

	32
	Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego gr. do 5 cm
	m2
	192,00
	 
	

	33
	Ułożenie nowej warstwy  z asfaltobetonu gr. do 5 cm
	m2
	192,00
	 
	

	34
	Naprawa dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	31,00
	 
	

	35
	Wymiana dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	31,00
	 
	

	36
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej
	m2
	321,00
	 
	

	37
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni murów kamiennych 
	m2
	127,00
	 
	

	38
	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie  i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm
	m2
	635,00
	 
	

	39
	Montaż elementów z blachy nierdzewnej ryflowanej o grubości do 5 mm 
	m2
	31,00
	 
	

	40
	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów
	m3
	31,00
	 
	

	41
	Demontaż uszkodzonych elementów przepustów betonowych do średnicy 600 mm
	mb
	9,00
	 
	

	42
	Profilowanie skarpy i dna rowu 
	m2
	31,00
	 
	

	43
	Wbudowanie rury betonowej śr. do 600 mm 
	mb
	8,00
	 
	

	44
	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego do śr. do 600 mm
	mb
	8,00
	 
	

	45
	Wykonanie i zagęszczenie zasypki przepustu, skarpy, wraz z profilowaniem
	m3
	15,00
	 
	

	46
	Posianie mieszanki traw 1 kg/50 m2 wraz z uzupełnieniem humusu
	m2
	31,00
	 
	

	47
	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących murów grubości do 60 cm wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	m3
	6,00
	 
	

	48
	Wykonanie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	mb
	6,00
	 
	

	49
	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami oraz na umocnieniach stożków, udrożnienie przepływu
	akcja
	2,00
	 
	

	50
	Wymiana kamiennych okładzin schodów, ścian i nawierzchni przejść podziemnych z granitu o gr.do 5 cm
	m2
	18,00
	 
	

	51
	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi na schodach, ścianach i posadzkach przejść podziemnych gr.do 5 cm
	m2
	12,00
	 
	

	52
	Wymiana na nowe lub uzupełnienie braków uszkodzonych okładzin z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	12,00
	 
	

	53
	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	127,00
	 
	

	54
	Wymiana na nowe uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych (szare, barwione, lastriko)
	m2
	127,00
	 
	

	55
	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych
	mb
	508,00
	 
	

	56
	Wykonanie napraw dylatacji pionowych na podporach oraz poziomych na kapach chodnikowych przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr.5 cm
	mb
	95,00
	 
	

	57
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy do 160 mm
	 mb
	18,00
	 
	

	58
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm, z rozebraniem istniejącego i utylizacją materiału z rozbiórki
	mb
	23,00
	 
	

	59
	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	31,00
	 
	

	60
	Wymiana na nowe rusztów stalowych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	31,00
	 
	

	61
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m 
	kol.
	31,00
	 
	

	62
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m - jednokortne przestawienie
	kol.
	63,00
	 
	

	63
	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na  potrzeby napraw gzymsów
	m2
	51,00
	 
	

	64
	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej 
	m2
	18,00
	 
	

	65
	Ułożenie prefabrykowanych skarpowych betonowych korytek odwodnieniowych  
	mb
	15,00
	 
	

	66
	Wymiana elementów drewnianych na elementy z materiału kompozytowego bez domieszek drewna (grubości desek do 8 cm) wraz z belkami podwalinowymi. Materiał odporny na przebarwienia UV, gnicie i próchnienie z gwarancją producenta na materiał - 10 lat, elementy montażowe - nierdzewne
	m3
	3,60
	 
	

	67
	Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, desek pomostowych i elementów balustrad 
	m3
	5,00
	 
	

	68
	Konserwacja łożysk stalowych poprzez piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne wraz z oczyszczeniem nisz podłożyskowych
	szt.
	63,00
	 
	

	69
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu do 20 kg
	kg
	192,00
	 
	

	70
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu ponad 20 kg
	kg
	321,00
	 
	

	71
	Wymiana uszkodzonych balustrad stalowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	514,00
	 
	

	72
	Wymiana uszkodzonych balustrad aluminiowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	64,00
	 
	

	73
	Wymiana uszkodzonych  elementów przeziernych ekranów dźwiękochłonnych, barier, poręczy i osłon na elementy ze szkła akrylowego
	m2
	12,00
	 
	

	74
	Wymiana uszkodzonych paneli ekranów dźwiękochłonnych typu zielona ściana (demontaż uszkodzonych elementów, zagospodarowanie odpadów, dostawa i montaż nowych elementów) 
	m2
	7,00
	 
	

	75
	czyszczenie przepustów z namułu i innych zanieczyszczeń
	m
	31,00
	 
	

	76
	Pompowanie wody na potrzeby wykonania prac remontowych
	m3
	61,00
	 
	

	77
	Wymiana prefabrykowanych desek gzymsowych na kładce Orląt Lwowskich
	szt.
	3,00
	 
	

	78
	Wymiana płyt HPL wraz ze stelażem w tunelu samochodowym płd. w ciągu ul. Oławskiej - płyty materiał inwestora
	m2
	8,00
	 
	

	79
	Zakup płyt HPL do wbudowania w tunelu samochodowym płd. w ciągu ul. Oławskiej
	m2
	8,00
	 
	

	80
	Cena ofertowa netto (suma poz. 1 ÷ 79)
	                      

	81
	Roboty awaryjne
	     100 000,00    

	82
	Cena ofertowa netto (suma poz. 80 ÷ 81)
	

	83
	Podatek VAT (od poz. 82)
	

	84
	Cena ofertowa brutto (suma poz. 82 ÷ 83)
	


…………………………. dnia ……………………… roku

……………………………..……………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – zamówienie podstawowe
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  2 – rejon B




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
	lp.
	Zakres robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z usunięciem porastającej roślinności z korzeniami, oczyszczenie, uzupełnienie spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków
	m2
	504,00
	 
	

	2
	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków, uzupełnienie materiału sypkiego oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową
	m2
	94,00
	 
	

	3
	Uzupełnienie ubytków w zabrukach na podsypce cementowo - piaskowej (kostka kamienna, kostka betonowa, płyta ażurowa) wraz ze spoinowaniem oraz przygotowaniem podłoża 
	m2
	126,00
	 
	

	4
	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 250 g/m2
	m2
	9,00
	 
	

	5
	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej wraz z kosztem dowozu obrzeży z magazynu ZDiUM
	mb
	6,00
	 
	

	6
	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	63,00
	 
	

	7
	Wymiana krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	23,00
	 
	

	8
	Wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr.do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m2
	316,00
	 
	

	9
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych wraz z oczyszczeniem elementów przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½  z uprzednim umyciem ciepłą wodą
	m2
	505,00
	 
	

	10
	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr.do 5 cm - pod naprawy betonu materiałem PCC
	m2
	316,00
	 
	

	11
	Rozebranie konstrukcji żelbetowych
	m3
	6,00
	 
	

	12
	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm w betonie, kamieniu lub cegle z osadzeniem prętów
	szt.
	158,00
	 
	

	13
	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm oraz wykonanie nowych fug  o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia 
	mb
	79,00
	 
	

	14
	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych
	mb
	126,00
	 
	

	15
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne odkutych prętów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC
	mb
	126,00
	 
	

	16
	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr. do 5 cm z wykonaniem warstwy sczepnej
	m2
	568,00
	 
	

	17
	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem antykorozyjnych powłok malarskich
	m2
	316,00
	 
	

	18
	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic - rysy na konstrukcji żelbetowej i betonowej  
	dm3
	63,00
	 
	

	19
	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji
	m2
	632,00
	 
	

	20
	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętów o śr. do 32 mm
	kg
	316,00
	 
	

	21
	Wbudowanie betonu wyrównawczego C12/15
	m3
	9,00
	 
	

	22
	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 - wykonanie nowych elementów lub uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich wraz z wykonaniem szalunków (np. płyty pomostowe, stopnie, spoczniki)
	m3
	12,00
	 
	

	23
	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej
	m2
	63,00
	 
	

	24
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
	m2
	63,00
	 
	

	25
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej natryskowej typu MMA
	m2
	347,00
	 
	

	26
	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach, fundamentach, murach oporowych i  przepustach
	m2
	25,00
	 
	

	27
	Wymiana na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementów barier antyporażeniowych wraz z uwzględnieniem uzupełnienia braków oraz demontażu i ponownego montażu osłon
	kg
	94,00
	 
	

	28
	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 
	m3
	31,00
	 
	

	29
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm
	m2
	189,00
	 
	

	30
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej gr.do 11 cm
	m2
	647,00
	 
	

	31
	Oczyszczenie, nacięcie  i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników oraz w miejscu styku krawężnika z nawierzchnią chodników i jezdni
	mb
	505,00
	 
	

	32
	Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego gr. do 5 cm
	m2
	189,00
	 
	

	33
	Ułożenie nowej warstwy j z asfaltobetonu gr. do 5 cm
	m2
	189,00
	 
	

	34
	Naprawa dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	31,00
	 
	

	35
	Wymiana dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	31,00
	 
	

	36
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej
	m2
	316,00
	 
	

	37
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni murów kamiennych 
	m2
	126,00
	 
	

	38
	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie  i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm
	m2
	671,00
	 
	

	39
	Montaż elementów z blachy nierdzewnej ryflowanej o grubości do 5 mm 
	m2
	31,00
	 
	

	40
	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów
	m3
	31,00
	 
	

	41
	Demontaż uszkodzonych elementów przepustów betonowych do średnicy 600 mm
	mb
	9,00
	 
	

	42
	Profilowanie skarpy i dna rowu 
	m2
	31,00
	 
	

	43
	Wbudowanie rury betonowej śr. do 600 mm 
	mb
	9,00
	 
	

	44
	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego do śr. do 600 mm
	mb
	9,00
	 
	

	45
	Wykonanie i zagęszczenie zasypki przepustu, skarpy, wraz z profilowaniem
	m3
	15,00
	 
	

	46
	Posianie mieszanki traw 1 kg/50 m2 wraz z uzupełnieniem humusu
	m2
	31,00
	 
	

	47
	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących murów grubości do 60 cm wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	m3
	6,00
	 
	

	48
	Wykonanie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	mb
	6,00
	 
	

	49
	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami oraz na umocnieniach stożków, udrożnienie przepływu
	akcja
	3,00
	 
	

	50
	Wymiana kamiennych okładzin schodów, ścian i nawierzchni przejść podziemnych z granitu o gr.do 5 cm
	m2
	18,00
	 
	

	51
	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi na schodach, ścianach i posadzkach przejść podziemnych gr.do 5 cm
	m2
	12,00
	 
	

	52
	Wymiana na nowe lub uzupełnienie braków uszkodzonych okładzin z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	12,00
	 
	

	53
	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	126,00
	 
	

	54
	Wymiana na nowe uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych (szare, barwione, lastriko)
	m2
	126,00
	 
	

	55
	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych
	mb
	474,00
	 
	

	56
	Wykonanie napraw dylatacji pionowych na podporach oraz poziomych na kapach chodnikowych przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr.5 cm
	mb
	94,00
	 
	

	57
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy do 160 mm
	 mb
	15,00
	 
	

	58
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm, z rozebraniem istniejącego i utylizacją materiału z rozbiórki
	mb
	31,00
	 
	

	59
	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	31,00
	 
	

	60
	Wymiana na nowe rusztów stalowych odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm
	mb
	31,00
	 
	

	61
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m 
	kol.
	31,00
	 
	

	62
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m - jednokortne przestawienie
	kol.
	63,00
	 
	

	63
	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na  potrzeby napraw gzymsów
	m2
	47,00
	 
	

	64
	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej 
	m2
	18,00
	 
	

	65
	Ułożenie prefabrykowanych skarpowych betonowych korytek odwodnieniowych  
	mb
	12,00
	 
	

	66
	Wymiana elementów drewnianych na elementy z materiału kompozytowego bez domieszek drewna (grubości desek do 8 cm) wraz z belkami podwalinowymi. Materiał odporny na przebarwienia UV, gnicie i próchnienie z gwarancją producenta na materiał - 10 lat, elementy montażowe - nierdzewne
	m3
	4,00
	 
	

	67
	Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, desek pomostowych i elementów balustrad 
	m3
	5,00
	 
	

	68
	Konserwacja łożysk stalowych poprzez piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne wraz z oczyszczeniem nisz podłożyskowych
	szt.
	63,00
	 
	

	69
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu do 20 kg
	kg
	190,00
	 
	

	70
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji o ciężaże elementu ponad 20 kg
	kg
	316,00
	 
	

	71
	Wymiana uszkodzonych balustrad stalowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	501,00
	 
	

	72
	Wymiana uszkodzonych balustrad aluminiowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	63,00
	 
	

	73
	Wymiana uszkodzonych  elementów przeziernych ekranów dźwiękochłonnych, barier, poręczy i osłon na elementy ze szkła akrylowego
	m2
	11,00
	 
	

	74
	Wymiana uszkodzonych paneli ekranów dźwiękochłonnych typu zielona ściana (demontaż uszkodzonych elementów, zagospodarowanie odpadów, dostawa i montaż nowych elementów) 
	m2
	6,00
	 
	

	75
	czyszczenie przepustów z namułu i innych zanieczyszczeń
	m
	31,00
	 
	

	76
	Pompowanie wody na potrzeby wykonania prac remontowych
	m3
	63,00
	 
	

	77
	Cena ofertowa netto (suma poz. 1 ÷ 76)
	                      

	78
	Roboty awaryjne
	     100 000,00    

	79
	Cena ofertowa netto (suma poz. 77 ÷ 78)
	

	80
	Podatek VAT (od poz. 79)
	

	81
	Cena ofertowa brutto (suma poz. 79 ÷ 80)
	


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………….………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
