	
	FORMULARZ OFERTY

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa chodnika wraz z oświetleniem między ul. Lubawską 
a ul. Starobielawską we Wrocławiu


Wykonawca
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu przetargu, dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 złotych i nieprzekraczającej 130 000 złotych na: 
Realizacje robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa chodnika wraz 
z oświetleniem między ul. Lubawską a ul. Starobielawską we Wrocławiu
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami zapytania ofertowego przekazanymi przez zamawiającego oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:
 ……………………………… zł (zgodnie z Zestawieniem kosztów zadania)   
4. 
Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Udzielamy 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia
6.
 Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w OPZ.
  7.  Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym – 30 dni.
  8.
Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w OPZ i zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 9. Oświadczmy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę, przebudowę lub remont drogi wraz z oświetleniem drogowym na długości min. 50 m.
	Nazwa zamówienia
	Szczegółowy rodzaj robót
	Miejsce oraz nazwa podmiotu udzielającego zamówienia
	Termin rozpoczęcia 
i zakończenia

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


10. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: 
Imię i nazwisko (nazwa): …………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………… Tel. ……………………………..  Fax ………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………
Załączniki do formularza oferty:

1. Zestawienie kosztów zadania
……………………………., dnia ……………………….. roku                         ……………………………..……………………
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)
*niepotrzebne skreślić
Wykonawca: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………...……….

                                         (pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………………………….….

                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
	
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa chodnika wraz z oświetleniem między ul. Lubawską 
a ul. Starobielawską we Wrocławiu

	Lp.
	Nr STWiORB
	Opis
	Jedn.
	 Ilość 
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1.
	
	ROBOTY DROGOWE

	1.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1
	D-01.01.00
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .
	m
	          82,50    
	 
	

	2
	D-01.02.04
	Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm 100% odpad wraz z ławą betonową
	m
	            3,00    
	 
	

	3
	D-01.02.04
	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika
	m
	            3,50    
	 
	

	4
	D-01.02.04
	Rozebranie  słupków ogrodzenia z cegły
	m3
	            0,29    
	 
	

	5
	D-01.02.04
	Rozebranie  fundamentów ogrodzenia
	m3
	            1,25    
	 
	

	6
	D-01.02.04
	Załadowanie  gruzu z rozbiórki wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu betonowego i ceglanego
	m3
	            1,72    
	 
	

	7
	D-01.02.04
	Transport złomu z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym  na magazyn depozytowy ZDIUM ( ramka ogrodzenia)
	t
	            0,05    
	 
	

	RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	                     

	1.2
	 
	ROBOTY ZIEMNE

	8
	D-02.00.00
	Roboty ziemne - wykop wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu (usunięcie nasypu niekontrolowanego z całej szerokości działki  śr. 0,55 m)
	m3
	        136,13    
	 
	      

	RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
	

	1.3
	 
	PODBUDOWY

	9
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV pod chodnik i obrzeża
	m2
	        161,70    
	 
	

	10
	D-04.02.01
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu śr.28 cm
	m2
	        247,50    
	 
	

	11
	D-04.04.02b
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	        132,00    
	 
	

	RAZEM: PODBUDOWY
	

	1.4
	 
	NAWIERZCHNIE

	12
	D-05.03.23
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
	m2
	        132,00    
	 
	

	RAZEM: NAWIERZCHNIE
	

	1.5
	 
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	13
	D-07.02.01
	Słupki CITY
	szt.
	            2,00    
	 
	

	RAZEM: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
	


	1.6
	 
	ELEMENTY ULIC

	14
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. na ławie betonowej C12/15
	m
	        165,00    
	 
	

	RAZEM: ELEMENTY ULIC
	

	1.7
	 
	INNE

	15
	D-01.03.08
	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm kable energetyczne eNA i teletechniczne
	m
	            8,00    
	 
	

	RAZEM: INNE
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT
	

	1
	
	ZIELEŃ DROGOWA

	2.1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1
	D-01.02.01
	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu
	 szt. 
	            7,00    
	 
	

	2
	D-01.02.01
	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu
	 szt. 
	            1,00    
	 
	

	3
	D-01.02.01
	Karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu
	 m2 
	          20,00    
	 
	

	4
	D-01.02.01a
	Zabezpieczenie  drzew i krzewów na okres wykonywania robót - ogrodzenie panelowe ażurowe wys. 2,0 m
	 m2 
	          60,00    
	 
	

	RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2.2
	 
	ZIELEŃ PROJEKTOWANA

	5
	D-09.01.01
	Rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 30 cm - " przepuszczalna nawierzchnia zadarniona" 
	 m2 
	        100,00    
	 
	

	6
	D-09.01.01
	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim  z nawożeniem ("przepuszczalna nawierzchnia zadarniona")
	 m2 
	        100,00    
	 
	

	7
	D-09.01.01
	Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim w okresie gwarancji
	 m2 
	        100,00    
	 
	

	RAZEM: ZIELEŃ PROJEKTOWANA 
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT
	

	3
	
	OŚWIETLENIE
	
	
	
	

	1
	D-10.07.01
	Wykonanie wykopów pod ułożenie kabli i ustawienie słupów  wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy nadmiaru gruntu z wykopu i kosztami zagospodarowania odpadu.
	m
	          80,00    
	 
	

	2
	D-10.07.01
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (podsypka 10cm)
	m
	          80,00    
	 
	

	3
	D-10.01.01
	Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr.do 110 mm
	m
	          80,00    
	 
	

	4
	D-10.01.01
	Obsypka kanalizacji kablowej DVK 110 mm  10 cm ponad rurę kruszywem dowwiezionym
	m3
	            5,64    
	 
	

	5
	D-10.07.01
	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- zapas przy słupach NA2XY-J 4X35
	m
	          12,00    
	 
	

	6
	D-10.07.01
	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - NA2XY-J 4X35
	m
	          80,00    
	 
	

	7
	D-10.07.01
	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II
	m
	          80,00    
	 
	

	8
	D-10.07.01
	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 2,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
	szt.
	            4,00    
	 
	

	9
	D-10.07.01
	Zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	          80,00    
	 
	

	10
	D-10.07.01
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL 50G wraz z zabezpieczeniem słupów powłoką antygrafity do wys. 2,5 m ( z fundamentem)oraz montażem tabliczki słupowej np. typu WINEL lub równoważnej
	szt.
	            4,00    
	 
	

	11
	D-10.07.01
	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie WEO 3
	szt.
	            1,00    
	 
	

	12
	D-10.07.01
	Montaż rur osłonowych PCV na słupie 
	m
	            5,00    
	 
	

	13
	D-10.07.01
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku TECEO S LED
	szt.
	            1,00    
	 
	

	14
	D-10.07.01
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie TECEO S LED
	szt.
	            4,00    
	 
	

	15
	D-10.07.01
	Wciąganie kabla YDY 3x2,5 mm2 do pionów rurowych
	m
	          25,00    
	 
	

	16
	D-10.07.01
	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	            8,00    
	 
	

	17
	D-10.07.01
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
	szt.żył
	          32,00    
	 
	

	18
	D-10.07.01
	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	          10,00    
	 
	

	19
	D-10.07.01
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	szt.żył
	          30,00    
	 
	

	20
	D-10.07.01
	Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową
	kpl
	            1,00    
	 
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT
	

	Wartość robót bez podatku VAT
	

	Kwota warunkowa 10%
	

	Podatek VAT
	

	Razem wartość robót brutto
	


……………………………., dnia ……………………….. roku

……………………………..……………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

