	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

w postępowaniu na 

Konserwacja otwartych rowów przydrożnych, usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach przydrożnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na części.


Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA CZĘŚĆ 1

	LP.
	Asortyment prac
	Jedn. 
	Ilość
	Cena jednostkowa netto [zł]
	Wartość          (kol. 4x5)           [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Konserwacja rowów przydrożnych w dzielnicy Psie Pole 

	A.1
	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu.
	1 m2
	20 000
	
	

	A.2
	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem, wywozem i utylizacją urobku. 
	1 m2
	2 500
	
	

	A.3
	Hakowanie (usunięcie)  oraz wydobycie z dna rowu wszelkiej roślinności korzeniących się, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu,. 
	1 m2
	3 000
	
	       

	A.4
	Hakowanie (usunięcie)  oraz wydobycie z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem,  załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem oraz utylizacją urobku.
	1 m2
	2 000
	
	

	A.5
	Wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykoszonej powierzchni dna rowu. 
	1 m2
	2 000
	
	             

	A.6
	Wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem i utylizacją urobku.
	1 m2
	2 000
	
	           

	A.7
	Wydobycie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m z wyrzuceniem na pobocze lub uszkodzone skarpy i rozplantowaniem.. Ręczne rozplantowanie lub ubicie namułu z profilowaniem skarp. Oczyszczenie pasów o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi cieku i wykonanie bruzd spływowych.
	1 m3
	2 000
	      
	       

	A.8
	Wydobycie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m , przerzucenie namułu poza trasę rowu (ewent. wyrzucenie na uszkodzone skarpy), załadunek namułu na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja. 
	1 m3
	2 000
	
	

	A.9
	Oczyszczenie z namułu przepustów wraz z wydobyciem, przerzuceniem namułu poza trasę rowu, załadunek urobku na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja. 
	1 m
	500
	
	

	A.10
	Ścinanie, karczowanie, wyrąb podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi, wykarczowanie pniaków, z odniesieniem poza granice roboty, załadowanie dłużyc, karpiny, drągowiny i gałęzi oraz wywiezienie i utylizacja urobku. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, kora, wrzos) wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku. . Zasypanie dołów po wykarczowaniu, wyrównanie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zrębkowanie i rozplantowanie urobku poza trasą rowu.
	1 m2
	1 340
	        
	             

	A.11
	Sprzątanie przepustów, dna, skarp, półek rowu, z zanieczyszczeń w postaci skupisk i wielkogabarytowych odpadów komunalnych oraz odpadów pobudowlanych wraz z ich załadunkiem na transport oraz wywiezieniem i utylizacją. 
	1 m2
	1000
	
	              

	A.12
	Zapewnienie oraz wykonanie obsługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu pomiarów ilości zalegającego namułu przed przystąpieniem do prac oraz po wykonaniu konserwacji rowów.
	1 szt
	9
	    
	

	A.13
	Usuwaniu stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach przydrożnych na terenie miasta Wrocławia.
	1 kpl
	1
	    
	         

	A.14
	CENA NETTO 
(suma poz. A.1 ÷ A.13)
	

	A.15
	PODATEK VAT (od poz. A.14)
	

	A.16
	CENA BRUTTO 
(suma poz. A.14+A.15)
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………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocni

	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

w postępowaniu na 
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WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA CZĘŚĆ 2

	LP.
	Asortyment prac
	Jedn. 
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto [zł]
	Wartość          (kol. 4x5)           [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Konserwacja rowów przydrożnych w dzielnicy Fabryczna

	B.1
	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu.
	1 m2
	20 000
	
	             

	B.2
	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem, wywozem i utylizacją urobku. 
	1 m2
	2 500
	
	

	B.3
	Hakowanie (usunięcie)  oraz wydobycie z dna rowu wszelkiej roślinności korzeniących się, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu,. 
	1 m2
	3 000
	
	       

	B.4
	Hakowanie (usunięcie)  oraz wydobycie z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem,  załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem oraz utylizacją urobku.
	1 m2
	2 000
	
	       

	B.5
	Wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykoszonej powierzchni dna rowu. 
	1 m2
	2 000
	
	             

	B.6
	Wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem i utylizacją urobku.
	1 m2
	2 000
	
	           

	B.7
	Wydobycie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m z wyrzuceniem na pobocze lub uszkodzone skarpy i rozplantowaniem.. Ręczne rozplantowanie lub ubicie namułu z profilowaniem skarp. Oczyszczenie pasów o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi cieku i wykonanie bruzd spływowych.
	1m3
	2 000
	
	

	B.8
	Wydobycie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m , przerzucenie namułu poza trasę rowu (ewent. wyrzucenie na uszkodzone skarpy), załadunek namułu na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja. 
	1 m3
	2 000
	
	

	B.9
	Oczyszczenie z namułu przepustów wraz z wydobyciem, przerzuceniem namułu poza trasę rowu, załadunek urobku na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja. 
	1 m
	500
	
	

	B.10
	Ścinanie, karczowanie, wyrąb podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi, wykarczowanie pniaków, z odniesieniem poza granice roboty, załadowanie dłużyc, karpiny, drągowiny i gałęzi oraz wywiezienie i utylizacja urobku. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, kora, wrzos) wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku. . Zasypanie dołów po wykarczowaniu, wyrównanie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zrębkowanie i rozplantowanie urobku poza trasą rowu.
	1 m2
	1 340
	
	             

	B.11
	Sprzątanie przepustów, dna, skarp, półek rowu, z zanieczyszczeń w postaci skupisk i wielkogabarytowych odpadów komunalnych oraz odpadów pobudowlanych wraz z ich załadunkiem na transport oraz wywiezieniem i utylizacją. 
	1 m2
	1000
	
	              

	B.12
	Zapewnienie oraz wykonanie obsługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu pomiarów ilości zalegającego namułu przed przystąpieniem do prac oraz po wykonaniu konserwacji rowów.
	1 szt.
	9
	
	

	B.13
	Usuwaniu stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach przydrożnych na terenie miasta Wrocławia.
	1 kpl.
	1
	
	         

	B.14
	CENA NETTO 
(suma poz. B.1 ÷ B.13)
	      

	B.15
	PODATEK VAT (od poz. B.14)
	       

	B.16
	CENA BRUTTO 
(suma poz. B.14+B.15)
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WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA CZĘŚĆ 3
	LP.
	Asortyment prac
	Jedn. 
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto [zł]
	Wartość          (kol. 4x5)           [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Konserwacja rowów przydrożnych w dzielnicy Krzyki, Śródmieście, Stare Miasto.

	C.1
	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu.
	1 m2
	20 000
	
	             

	C.2
	Wykoszenie traw i porostów ze skarp rowów i półek szer. 1 m wraz z wygrabieniem, wywozem i utylizacją urobku. 
	1 m2
	2 500
	
	           

	C.3
	Hakowanie (usunięcie)  oraz wydobycie z dna rowu wszelkiej roślinności korzeniących się, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu,. 
	1 m2
	3 000
	
	       

	C.4
	Hakowanie (usunięcie)  oraz wydobycie z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu, z wygrabieniem,  załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem oraz utylizacją urobku.
	1 m2
	2 000
	
	       

	C.5
	Wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem i złożeniem w pryzmy na półce rowu. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykoszonej powierzchni dna rowu. 
	1 m2
	2 000
	
	             

	C.6
	Wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, załadowaniem na przyczepę, wywiezieniem i utylizacją urobku.
	1 m2
	2 000
	
	           

	C.7
	Wydobycie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m z wyrzuceniem na pobocze lub uszkodzone skarpy i rozplantowaniem.. Ręczne rozplantowanie lub ubicie namułu z profilowaniem skarp. Oczyszczenie pasów o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi cieku i wykonanie bruzd spływowych.
	1m3
	2 000
	
	       

	C.8
	Wydobycie namułu z cieków o szer. dna od 0,4 do pow. 2,0 m , przerzucenie namułu poza trasę rowu (ewent. wyrzucenie na uszkodzone skarpy), załadunek namułu na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja. 
	1 m3
	2 000
	
	

	C.9
	Oczyszczenie z namułu przepustów wraz z wydobyciem, przerzuceniem namułu poza trasę rowu, załadunek urobku na środki transportu oraz jego wywóz i utylizacja. 
	1m
	500
	
	         

	C.10
	Ścinanie, karczowanie, wyrąb podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi, wykarczowanie pniaków, z odniesieniem poza granice roboty, załadowanie dłużyc, karpiny, drągowiny i gałęzi oraz wywiezienie i utylizacja urobku. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, kora, wrzos) wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku. . Zasypanie dołów po wykarczowaniu, wyrównanie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zrębkowanie i rozplantowanie urobku poza trasą rowu.
	1 m2
	1 340
	
	             

	C.11
	Sprzątanie przepustów, dna, skarp, półek rowu, z zanieczyszczeń w postaci skupisk i wielkogabarytowych odpadów komunalnych oraz odpadów pobudowlanych wraz z ich załadunkiem na transport oraz wywiezieniem i utylizacją. 
	1 m2
	1000
	
	              

	C.12
	Zapewnienie oraz wykonanie obsługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu pomiarów ilości zalegającego namułu przed przystąpieniem do prac oraz po wykonaniu konserwacji rowów.
	1 szt.
	9
	
	         

	C.13
	Usuwaniu stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach przydrożnych na terenie miasta Wrocławia.
	1 kpl.
	1
	
	         

	C.14
	CENA NETTO 
(suma poz. C.1 ÷ C.13)
	       

	C.15
	PODATEK VAT (od poz. C.14)
	        

	C.16
	CENA BRUTTO 
(suma poz. C.14+C.15)
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