 Załącznik nr 1

Zestawienie robót niezbędnych do wymiany uszkodzonych tafli szklanych na fontannie na pl. Gołębim 

1. Przygotowanie terenu , ustawienie ogrodzenia zabezpieczenie prac,  

2. Demontaż bloków kamiennych oraz dysz z podejściami wraz z zabezpieczeniem,  
3. Wycięcie elementów płyt kamiennych domykających dysze,

4. Precyzyjne odkucie betonu osłaniającą instalację światłowodową i hydrauliczną,

5. Demontaż uchwytów montażowych kotwy mocującej,

6. Montaż uchwytów pneumatycznych do poszczególnych tafli płyty szklanej, 
7. Rozbiórka zespolonego bloku szklanego o łącznej grubości około 4 cm, wysokości 2-3,5 m i szerokości 1,20 m

8. Praca dźwigu 6T w celu uniesienia tafli szklanej i  przeniesienia na środek transportu do wywiezienia,

9. Przygotowanie tafli szklanych m in: wykonanie szablonu, wycięcie tafli szklanych , sklejenie próżniowe tafli, 

10. Przygotowanie kotwy montażowej, 

11. Montaż gum w kotwie, 

12. Montaż tafli i kotwy montażowej,

13. Betonowanie kotwy z taflą oraz instalacji hydraulicznej, 

14. Wykonanie uszczelnień, 

15. Montaż granitowych płyt posadzki, 

16. Dostawienie kamieni osłaniających,
17. Wywiezienie gruzu szklanego i betonowego i  jego utylizacja, 

18. Prace porządkowe po zakończeniu robót. 

