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	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

Zadanie 2: Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Prostej we Wrocławiu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z  ul. Grabiszyńską

	L.p.
	Opis robót
	jedn. miary 
	ilość
	Cena jedn.
	Wartość (4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 30/30,  35/35 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (gruz  100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	     358,00    
	 
	 

	2
	Rozebranie chodnika z płyt kamiennych na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk  20%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na magazyn ZDiUM 
	m2
	       17,00    
	 
	 

	3
	Rozebranie chodnika z kostki betonowej Tablo 20x20x8 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk  100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       28,00    
	 
	 

	4
	Rozebranie jezdni z kk 18/20 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk  80%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na magazyn ZDiUM
	m2
	       18,00    
	 
	 

	5
	Rozebranie krawężnika kamiennego 20/35 (odzysk 80%) wraz rozebraniem ławy betonowej  oraz z załadunkiem, wywozem odpadów na magazyn ZDiUM
	m
	       30,00    
	 
	 

	6
	Rozebranie obrzeży 8/30 (gruz 100%) wraz rozebraniem ławy betonowej  oraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m
	     140,00    
	 
	 

	7
	Wykonanie wykopu koryta  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, grunt kat IV. Załadunek i wywóz na składowisko wykonawcy wraz z kosztem zagospodarowania  
	m3
	       60,00    
	 
	 

	8
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego  0/31,5    gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu
	m2
	     403,00    
	 
	 

	9
	Ustawienie krawężników kamiennych 20/35  na ławie beton. z bet. C12/15 z oporem -materiał Zamawiającego
	m
	       30,00    
	 
	 

	10
	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30  na ławie beton. z bet. C12/15 z oporem - materiał Wykonawcy
	m
	     140,00    
	 
	 

	11
	Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 50/50 na pods. cem- piask sp. zalane zaprawa cem- piask. - materiał Zamawiającego
	m2
	     265,00    
	 
	 

	12
	Ułożenie  nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm tablo 20/20/8 na pods. z krusz. kamiennego 0/5 , spoiny zamulone miałem 0/2- materiał Zamawiającego
	m2
	       28,00    
	 
	 

	13
	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm tablo 20/20/8 na pods. z krusz. kamiennego 0/5 , spoiny zamulone miałem 0/2- materiał Wykonawcy
	m2
	       57,00    
	 
	 

	14
	Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 na pods. z krusz. kamiennego 0/5 , spoiny zamulone miałem 0/2- materiał Zamawiającego
	m2
	       53,00    
	 
	 

	15
	Ułożenie nawierzchni z  kk 18/20  na pods. cem-piask spoiny cem- piask. -  materiał Zamawiającego 
	m2
	       18,00    
	 
	 

	16
	Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworów wod- kan. i gaz, wraz z wywozem i utylizacją gruzu
	szt
	         3,00    
	 
	 

	17
	Regulacja wysokościowa studni telef.-kom. wraz z wywozem i utylizacją gruzu
	szt
	         4,00    
	 
	 

	18
	Transport (dowóz/odwóz) materiałów na miejsce/z miejsca wbudowania z/na magazyn ZDiUM z załadunkiem i rozładunkiem
	t
	         8,00    
	 
	 

	19
	RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT
	 

	20
	KWOTA WARUNKOWA 10%
	 

	21
	WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT
	 

	22
	PODATEK VAT
	 

	23
	WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 


…………………………., dnia ……………………….. roku

……………………………..……………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)
