
OFERTA

Znak sprawy: RXWA.4210.21.2026.DS

Dotyczy: 
Budowa dwóch zatok postojowych w ciągu ul. Bezpiecznej na wysokości nr adresowych 6a i 20. 
Wypełnia wykonawca:
									Wrocław, dnia …………………….….

	Dane wykonawcy

	Pełna nazwa
	

	Adres
	
	
	

	
	ulica
	kod pocztowy
	miejscowość

	Dane kontaktowe
	


	

	
	telefon  
	e-mail

	NIP
	

	



1. Oferowana cena przedmiotu zamówienia wynosi ……………………………….… zł brutto w tym:
	PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY (po wypełnieniu)

	na wykonanie zatok postojowych przy ul. Bezpiecznej we Wrocławiu

	DZIELNICA Psie Pole

	Lp.
	OST
	Opis robót
	Jedn.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto zł
	Wartość netto zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	D-01.02.04
	Demontaż słupków blokujących typu "City", odwóz materiału na magazyn ZDiUM, z załadunkiem, kosztami transportu, wyładunkiem.
	szt
	6
	 
	 

	2.
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej  wraz z wywozem gruzu i utylizacją
	m
	60
	 
	 

	3.
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 5cm przy pomocy sprężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją 
	m2
	170
	 
	 

	4.
	D-01.02.04
	Rozebranie obrzeży betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej  wraz z wywozem gruzu i utylizacją
	m
	30
	 
	 

	5.
	D-04.01.01
	Wykopy/korytowanie wraz z kosztami transportu, utylizacji materiału
	m3
	82
	 
	 

	6.
	D-04-05.01
	Wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	225
	 
	 

	7.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z oporem, docięcie,wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wywóz gruzu i utylizacja oraz z zakupem i dowozem nowych obrzeży
	m
	30
	 
	 

	8.
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, na ławie betonowej z oporem, ew. docięcie krawężników,wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wywóz gruzu i utylizacja oraz dowóz i zakup nowych krawężników
	m
	80
	 
	 

	9.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (z dowozem materiału)
	m2
	225
	 
	 

	10.
	D-05.03.05
	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt.  AC 16 W gr. 5 cm warstwa wiążąca wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m2 i dowozem mieszanki bitumicznej 
	m2
	225
	 
	 

	11.
	D-05.03.05
	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt.  AC 11 S gr. 4 cm warstwa ścieralna wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m2 i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m2)
	m2
	225
	 
	 

	12.
	D-05.03.05
	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt.  AC 8 S gr. 4 cm warstwa ścieralna wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m2 i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m2)
	m2
	70
	 
	 

	13.
	D-09.01.01
	Odtworzenie terenów zieleni, humusowanie z obsianeim nasionami traw
	m2
	130
	 
	 

	14.
	D-07.02.01
	Dostawa i montaż słupka ocynkowanego
	szt.
	5,00
	 
	 

	15.
	D-07.02.01
	Dostawa i montaż znaku małego z folii odblaskowej mikropryzmatycznej II typu, profilowany, podłoże blacha ocynk., znak typu D-18 i D-18a
	szt.
	5,00
	 
	 

	16.
	D-07.02.01
	Dostawa i montaż tablicy drogowej odblask. na podłożu blachy ocynk. profilowanej, folia mikropryzmatyczna II typu
	szt.
	5,00
	 
	 

	17.
	D-07.02.01
	Demontaż znaku B-35
	szt.
	1,00
	 
	 

	18.
	D-07.02.01
	Montaż znaku B-35 na słupku (materiał z demontażu)
	szt.
	1,00
	 
	 

	19.
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-18 (szer.12 cm)
	mb
	20,00
	 
	 

	20.
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome "Koperta dla osób niepełnosprawnych"
	kpl.
	1,00
	 
	 

	21.
	D-09.01.01
	Przesadzenie krzewów niskich na terenie zieleni, w rejonie zadania
	m2
	35
	 
	 

	22.
	D-09.01.01
	Demontaż słupków blokujących drewnianych, zabezpieczających teren zieleni, ponowny montaż w rejonie zadania
	szt
	12
	 
	 

	23.
	Razem (suma poz. 1 do 22)
	 
	 
	 
	 

	24.
	Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem w terenie
	 
	 

	25.
	Kwota warunkowa (10% z poz. 23)
	 
	 
	 
	 

	26.
	Cena ofertowa netto (suma poz. 23+24+25)
	 
	 
	 
	 

	27.
	Podatek VAT (od poz. 26)
	 
	 
	 
	 

	28.
	Cena ofertowa brutto (suma poz. 26+27)
	 
	 
	 
	 



1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.
1. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
1. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące jej integralną część, wyszczególnione we wszystkich przesłanych pismach zamawiającego. 
1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.



………….…., dnia ………………………			……………………………………………………….
(podpis upoważnionej osoby)
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