Dostawa wraz z montażem 16 tablic pamiątkowych na terenie miasta Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołeka, Kobierzyce i Wrocław w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020 w ramach poddziałania 3.4.2. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.
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	NAZWA ZADANIA
	Dostawa wraz z montażem 16 tablic pamiątkowych
na terenie miasta Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce
i Wrocław w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020 w ramach poddziałania 3.4.2. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.



	TEMAT OPRACOWANIA
	OPIS PRRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	LOKALIZACJA INWESTYCJI
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	Dostawy:
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I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 16 tablic pamiątkowych na terenie miasta Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce
i Wrocław w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-20120 w ramach poddziałania 3.4.2. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.
Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji składa się z dwóch części:
· opracowanie dokumentacji projektowej obejmujący projekt techniczny wraz lokalizacją tablic oraz uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych,

· dostawy oraz montażu tablic pamiątkowych w zaprojektowanych i uzgodnionych lokalizacjach wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

1.1.1. Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia:
· dostawa wraz z montażem – 16 szt. tablic pamiątkowych w następujących lokalizacjach:
	LP.

	Lokalizacja 
	Działka 
	Władający terenem 
	właściciel

	1.
	Al. Karkonoska
	7 AM-6 obręb Partynice
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Skarb Państwa

	2.
	Ul. Powstańców śląskich
	83 AM 6 obręb Borek
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Skarb Państwa

	3.
	Skrzyżowanie Grabiszyńska/Hallera
	3/6 AM-24 obręb Grabiszyn
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Gmina Wrocław

	4.
	Skrzyżowanie Grabiszyńska/Piłsudskiego
	26/1 AM-32 obręb Stare Miasto
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Gmina Wrocław

	5.
	Skrzyżowanie Legnicka/Wejherowska
	7/2 AM-7 obręb Popowice
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Gmina Wrocław

	6.
	Skrzyżowanie
ul. Mickiewicza/Sowińskiego
	10 AM-8 obręb Zalesie
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Województwo Dolnośląskie

	7.
	Ul. Aleja Marcina Kromera
	26/1 AM-28 obręb Kowale
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Skarb Państwa

	8.
	Ul. Grunwaldzka
	5/2 AM-5 obręb Plac Grunwaldzki
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Skarb Państwa

	9.
	Ul. Na Grobli
	4 AM-1 obręb Rakowiec
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Gmina Wrocław

	10.
	Ul. Gen.R.Traugutta
	24/5 AM-1 obręb Południe
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Gmina Wrocław

	11.
	Ul. Oławska
	7/3 AM-34 obręb Stare Miasto
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Gmina Wrocław

	12.
	Ul. Sułowska
	14 AM-10 obręb Widawa
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Skarb Państwa

	13.
	Ul. Marszowicka
	5/2 AM-8 obręb Leśnica
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Gmina Wrocław

	14.
	Ul. Ślężna
	¼ AM-17 obręb Południe
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Skarb Państwa

	15.
	Ul. Legnicka
	41 AM-6 obręb Stare Miasto
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Skarb Państwa

	16.
	Rejon ul. Konduktorskiej
	3/3 AM-10 obreb Brochów
	Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta
	Gmina Wrocław


W ramach zadania należy również wykonać roboty towarzyszące tj. rozebranie nawierzchni, wykonanie fundamentów i odtworzenie nawierzchni po wykonaniu robót.
1.2. Zakres zamówienia

1.2.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będzie realizowana budowa winna składać się z następujących opracowań i projektów. Wykonawca do wykonania dokumentacji projektowej winien użyć map zasadniczych przeznaczonych do celów opiniodawczych, uzyskanych we własnym zakresie.
a) projekt zagospodarowania terenu/materiały do zgłoszenia,

b) projekty wykonawcze:

· projekt montażu tablic pamiątkowych ze szczegółowym domiarem każdej lokalizacji,

· projekt odtworzenia nawierzchni,

· projekt organizacji ruchu zastępczego (w razie konieczności),

c) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych,

1.2.2. Realizacji zadania
Tablice pamiątkowe należy wykonać wg. załączonego projektu graficznego oraz zamontować we wskazanych i uzgodnionych lokalizacjach na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

1.3. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2018 r. - w tym w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia prototypu tablicy pamiątkowej (totemu) do akceptacji (1 szt.)
2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji:
2.1.1. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej). 

2.1.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) w następujący sposób:

· katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”

· katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”

· plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji”

2.1.3. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją papierową.

2.1.4. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie: 

· pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:  *doc, 

· tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls, 

· rysunki wykonane w  programie AutoCad i zapisane jako: *dwg, 

· wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach tych programów,

2.1.5. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali.

2.1.6. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże z Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 2 płyty CD z wersją elektroniczną.
2.1.8 Dokumentację dla organizacji ruchu zastępczego należy opracować zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.), 

c) Ogólnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji ruchu dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego www.zdium.wroc.pl.

2.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania: 
2.2.1. dla montażu tablic pamiątkowych należy dokonać zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę.
2.2.2. dla lokalizacji objętych ochroną konserwatorską, projekt należy uzgodnić
u Miejskiego Konserwatora Zabytków,
2.2.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

2.2.2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.
2.2.3. Wykonawca we własnym zakresie:


a) uzyska niezbędne uzgodnienia i opinie,


b) urządzi teren budowy,


c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

2.2.4. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, zgodnie
z załącznikiem do SIWZ.

2.2.5. Projekt organizacji ruchu powinien zapewniać obsługę komunikacyjną przyległych obiektów.

2.2.6. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji będzie konsultował z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe.
2.2.7. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji
i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.2.8. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże niezwłocznie Zamawiającemu:

a) program zapewnienia jakości,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji zamawiającego. 
2.2.9. Wykonawca we własnym zakresie:

a) uzyska niezbędne uzgodnienia,

b) urządzi teren budowy,

c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

d) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w trakcie prowadzenia robót,

2.2.10. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

2.2.11. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci.

2.2.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy.

2.2.13. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

2.2.14. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego.

2.2.15. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014r. poz.1923). 
2.2.16. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

2.2.17. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów.

2.2.18. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.) oraz w SST. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290) odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

2.2.19. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający ruchem), oraz właściwy organ Policji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca powiadomi Wydział Transportu UM,
2.2.20. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót.
2.2.21. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na dostawy i montaż objęty przedmiotem zamówienia.

3. Wytyczne dla opracowań branżowych
3.1 tablica pamiątkowa (totem reklamowy) ma być zadrukowana obustronnie poniższymi informacjami:

· informacje zawarte w wytycznych dla beneficjentów programów polityki spójności 2014/2020 https://drive.google.com/file/d/19B7xVHMjFnawBAk34ut7xSTDSYMkWB9i/view?usp=sharing 

· kolorowa mapa wraz z logami partnera wg. wzoru poniżej

3.2. specyfikacja techniczna tablicy pamiątkowej (totemu):

zgodnie z załącznikiem nr 1
II. Część informacyjna

1. Wykaz lokalizacji – mapa google pdf

https://www.google.pl/maps/d/edit?hl=pl&mid=1IfMVOe8FYGHCGGtJFU3HEg-7Iqc&ll=51.061471110107746%2C16.996937940923203&z=19
2. Zdjęcia sytuacyjne lokalizacji totemów – plik pdf,
3. Projekt graficzny tablicy pamiątkowej (totemu reklamowego).
III. Podstawowe przepisy:
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r., poz. 290
z późniejszymi zmianami.

b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25,04,2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 
Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami.

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami.

d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z późn. zm.)

e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz.430 z późn.zm.),

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
g) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. u. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami).
h) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 Nr 1137
z późniejszymi zmianami).

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
j) Polskie Normy

Opracowała: Iwona Kauf
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