	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY

na przetarg nieograniczony

          Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów   

    Technologicznych na terenie miasta Wrocławia


Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

(pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
	L.p.
	Rodzaj prac

(wraz z materiałem)
	Ilość
	j.m.
	Cena

 jedn. 

[zł]
	Wartość 

[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	kol.  3x5

6

	CZĘŚĆ „A”

	1
	Przegląd i konserwacja studni zgodnie z opisem w OPZ pkt 2.  ppkt 2.1.
	1800
	szt.
	
	 

	A
	Cena netto za część A ( wartość poz. 1)
	

	CZĘŚĆ „B”

	2
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej podwójnej, bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	7
	szt.
	
	 

	3
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej podwójnej, bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	21
	szt.
	
	 

	4
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej pojedynczej, bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	7
	szt.
	
	 

	5
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej  pojedynczej , bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	21
	szt.
	
	 

	6
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy ciężkiej, bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	3
	szt.
	
	 

	7
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy ciężkiej bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	9
	szt.
	
	 

	8
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej podwójnej, bez regulacji, na nową ramę stalową – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	2
	szt.
	
	

	9
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej podwójnej, bez regulacji, na nową ramę stalową – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	4
	szt.
	
	

	10
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej pojedynczej, bez regulacji, na nową ramę stalową – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	2
	szt.
	
	

	11
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej  pojedynczej , bez regulacji, na nową ramę stalową – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	4
	szt.
	
	

	12
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy ciężkiej, bez regulacji, na nową ramę stalową – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	1
	szt.
	
	

	13
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy ciężkiej bez regulacji, na nową ramę stalową – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	2
	szt.
	
	

	14
	Regulacja rzędnej ramy studni powyżej 6 cm za każde rozpoczęte 10 cm wysokości
	50
	szt.
	
	 

	15
	Wymiana pokrywy lekkiej stalowej – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	5
	szt.
	
	 

	16
	Wymiana pokrywy lekkiej stalowej – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*
	15
	szt.
	
	 

	17
	Wymiana pokrywy lekkiej żeliwnej – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	25
	szt.
	
	 

	18
	Wymiana pokrywy lekkiej żeliwnej – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*
	75
	szt.
	
	 

	19
	Wymiana pokrywy ciężkiej stalowej – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	2
	szt.
	
	 

	20
	Wymiana pokrywy ciężkiej stalowej – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*
	6
	szt.
	
	 

	21
	Wymiana pokrywy ciężkiej żeliwnej – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	3
	szt.
	
	 

	22
	Wymiana pokrywy ciężkiej żeliwnej – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*
	9
	szt.
	
	 

	23
	Uzupełnienie brakujących lub wymiana uszkodzonych kłódek systemowych pokryw wewnętrznych (kłodki po stronie Zamawiającego)
	50
	szt.
	
	 

	24
	Sprawdzenie drożności rur kanału technologicznego (rury kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych) – za pierwszy otwór
	1800
	mb
	
	 

	25
	Sprawdzenie drożności rur kanału technologicznego (rury kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych) – za każdy następny otwór
	900
	mb
	
	 

	26
	Usunięcie niedrożności kanalizacji 140 mm bez kosztu odtworzenia nawierzchni
	15
	mb
	
	 

	27
	Usunięcie niedrożności kanalizacji 110 mm lub 75 mm  bez kosztu odtworzenia nawierzchni
	150
	mb
	
	 

	28
	Usunięcie niedrożności rurociągu 50 mm, 40 mm lub 32 mm  bez kosztu odtworzenia nawierzchni
	50
	mb
	
	 

	29
	Odtworzenie kanału technologicznego z rury DVK 110 mm metodą wykopu otwartego – za pierwszą rurę
	60
	mb
	
	 

	30
	Odtworzenie kanału technologicznego z rury DVK 110 mm metodą wykopu otwartego – za każdą następną rurę
	30
	mb
	
	 

	31
	Odtworzenie kanału technologicznego z rury HDPE 110 mm metodą bezwykopową – za pierwszą rurę
	45
	mb
	
	 

	32
	Odtworzenie kanału technologicznego z rury HDPE 110 mm metodą bezwykopową – za każdą następną rurę
	15
	mb
	
	 

	33
	Rozbiórka studni SK-1, SKO-1
	3
	szt.
	
	 

	34
	Rozbiórka studni SKO-1g
	1
	szt.
	
	 

	35
	Rozbiórka studni SKR-1
	3
	szt.
	
	 


	36
	Rozbiórka studni SK-2, SKO-2g
	1
	szt.
	
	

	37
	Odtworzenie studni SK-1, SKO-1
	3
	szt.
	
	

	38
	Odtworzenie studni SKO-1g
	1
	szt.
	
	

	39
	Odtworzenie studni SKR-1
	3
	szt.
	
	

	40
	Odtworzenie studni SK-2, SKO-2g
	1
	szt.
	
	

	41
	Uzupełnienie ubytków murarskich w studni kablowej o powierzchni powyżej 0,25 m2
	50
	m2
	
	

	42
	Uzupełnienie brakujących lub wymiana uszkodzonych wsporników kablowych
	50
	szt.
	
	

	43
	Uzupełnienie rurociągu w mikrorury, 

wiązka 5x10 mm – kompletna instalacja**
	250
	m
	
	

	44
	Uzupełnienie rurociągu w mikrorury, 

wiązka 3x10 mm – kompletna instalacja**
	250
	m
	
	

	45
	Uzupełnienie rurociągu w mikrorury, 

wiązka 1x12 mm – kompletna instalacja**
	250
	m
	
	

	46
	Rozbiórka ścian studni
	20
	m2
	
	

	47
	Odtworzenie ścian studni
	20
	m2
	
	

	48
	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową
	20
	m2
	
	

	49
	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni twardych wraz z podbudową (polbruk, płytka chodnikowa, kostka kamienna, trylinka, beton, itd.)
	80
	m2
	
	

	50
	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni sypkich (kruszywa kamienne, żwiry) 
	20
	m2
	
	

	51
	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni sypkich (grunt rodzimy stabilizowany, trawnik)) 
	100
	m2
	
	

	B
	Cena netto za część B ( suma poz. 2÷51 )
	

	CZĘŚĆ „C”

	52
	Dodatek za wypełnienie pokrywy ozdobną płytą kamienną lub kostką kamienną - pokrywa lekka
	1
	szt.
	
	 

	53
	Dodatek za wypełnienie pokrywy ozdobną płytą kamienną lub kostką kamienną - pokrywa ciężka
	1
	szt.
	
	 

	54
	Uzupełnienie brakującej lub wymiana uszkodzonej pokrywy wewnętrznej - ramy ciężkie lub podwójne lekkie
	10
	szt.
	
	 

	55
	Uzupełnienie brakującej lub wymiana uszkodzonej pokrywy wewnętrznej - ramy pojedyncze lekkie
	3
	szt.
	
	 

	56
	Uzupełnienie przywieszek identyfikacyjnych na wskazanych elementach sieci w studniach kablowych
	10
	szt.
	
	 

	57
	Wykonanie lub poprawienie mocowania zapasu kabla lub mufy kablowej do ściany studni (bez kosztu stelaży, skrzynek czy uchwytów do muf)
	3
	szt.
	
	 

	58
	Montaż stelażu zapasu kabla max. do 100 m kabla lub mikrokabla
- (bez względu na typ - cena uśredniona)
	1
	szt.
	
	 

	59
	Montażu uchwytu światłowodowej mufy kablowej

- (bez względu na typ mufy - cena uśredniona)
	1
	szt.
	
	 

	60
	Badanie szczelności odcinka rurociągu
(32 lub 40 mm)
	1
	szt.
	
	 

	61
	Badanie szczelności odcinka mikrorury 
(do 16 mm)
	1
	szt.
	
	 

	62
	Uszczelnienie końców rur rurociągu 
32 lub 40 mm z kablem światłowodowym
	5
	szt.
	
	 

	63
	Uszczelnienie końców rur mikrorury 10 - 16 m  z mikrokablem światłowodowym
	5
	szt.
	
	 

	64
	Rozbiórka studni SKO-4
	1
	szt.
	
	 

	65
	Rozbiórka studni SKR-2
	1
	szt.
	
	 

	66
	Rozbiórka studni SKO-6
	1
	szt.
	
	 

	67
	Odtworzenie studni SKO-4
	1
	szt.
	
	 

	68
	Odtworzenie studni SKR-2
	1
	szt.
	
	 

	69
	Odtworzenie studni SKO-6
	1
	szt.
	
	 

	70
	Uzupełnienie brakujących lub wymiana uszkodzonych puszek połączeniowych kabla sygnalizacyjnego
	3
	szt.
	
	 

	71
	Montaż złączek skręcanych rur 32 mm
	5
	szt.
	
	 

	72
	Montaż złączek skręcanych rur 40 mm
	5
	szt.
	
	 

	73
	Montaż złączek mikrorur 10-16 mm
	10
	szt.
	
	 

	74
	Uzupełnienie zaślepek skręcanych na końcach rurociągów kablowych (32 lub 40 mm)
	10
	szt.
	
	

	75
	Uzupełnienie zaślepek wciskanych (dekiel) na końcach rurociągów kablowych (32 lub 40 mm)
	10
	szt.
	
	

	76
	Uzupełnienie zatyczek pustych końców mikrorur 

(10-16 mm) - cena uśredniona
	10
	szt.
	
	

	77
	Przeniesienie kompletnej pokrywy wewnętrznej do innej studni
	10
	szt.
	
	

	78
	Weryfikacja zgłoszenia awarii (otwarcie /zamkniecie studni, ewentualne zabezpieczenie tymczasowe miejsca, dokumentacja fotograficzna)  
	5
	szt.
	
	

	C
	Cena netto za część C ( suma 52÷78 )
	

	D
	Prace nie ujęte w wykazie wyżej, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w części III
	
	
	
	5 000,00

	E
	Cena ofertowa netto (poz. A+B+C+D)
	
	
	
	

	F
	Podatek VAT (od poz. E)
	
	
	
	

	G
	Cena ofertowa brutto (poz. E+F) 
	
	
	
	


*) – definicja: „obręb jednego skrzyżowania”, oznacza zakres kanalizacji obejmującej studnie zlokalizowane na skrzyżowaniu oraz odcinki kanalizacji do następnego (sąsiedniego) skrzyżowania 

**) – definicja: „kompletna instalacja”, oznacza całościowy i niezbędny zakres prac dotyczący uzupełniania rurociągu w mikrorury, w tym także: sprawdzenie drożności rur,  wyposażenie mikrorurek w niezbędne złączki i zaślepki oraz sprawdzenie drożności ( kalibracji) i  szczelności uzupełnionych  mikrorurek
UWAGA:

Przedstawione w ilości prac są orientacyjne i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie.

Uwaga: 











Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z, oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).
…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
