	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu na
Część 1:
Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską.

Część 2:
Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli.


My niżej podpisani 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, nr NIP/KRS)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu postępowaniu na:
Część 1:
Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską. *
Część 2:
Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli. *
* niepotrzebne skreślić

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ, wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia *:
Część 1 - za cenę brutto ……………………………………………………………….…………………. złotych 




(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów zadania dla Części 1)

Częśc 2 - za cenę brutto …………………………………………………………………………………. złotych 




(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów zadania dla Części 2)
*) wypełnić dla część/części, na które składana jest oferta.

5.
Informujemy, że **:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
……………………………………………………………………………………………………………………………….………..… * 
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………………………………….. zł netto *
* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. W przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku vat.

6. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać „TAK” lub „NIE”) ………………..
7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
8. Oświadczam, że udzielamy gwarancji na okres *:
36 miesięcy na zieleń oraz na pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz wyrażam zgodę na umowne ustalenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
*) dotyczy Części 1 i Części 2

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.
10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:
Część 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Część 2 …………..……………………………………..…………………………………………………….……………………………….……
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*:
Część 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Część 2 …………..……………………………………..…………………………………………………….………………………………….…
*) wypełnić dla część/części, na które składana jest oferta.

11. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SWZ. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium *:
Na Część 1 w wysokości 4 000,00 zł w formie ………………………………………………………………..

Na Część 2 w wysokości 7 000,00 zł w formie ………………………………………………………………..
Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto:

………………………………………………………………………….….………………………………………………………………………………….
(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)
*) wypełnić dla część/części, na które składana jest oferta.

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

   2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko (nazwa):

……………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..
Adres:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………….

Adres skrzynki ePUAP: ………………………………..…………………..

Załączniki do formularza oferty:

1. Zestawienie kosztów zadania

2. Kosztorysy ofertowe

3. Oświadczenie własne wykonawcy 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

……………………………. dnia ……………………….. roku
………………………………….………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

w postępowaniu na
Część 1:
Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską.

Część 2:
Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli.


Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W przypadku, gdy oferta składana jest na Część 1.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wartość [zł]

	1
	2
	3

	1
	CENA OFERTOWA NETTO

(suma poz. 58 z tabeli 1 i poz. 27 z tabeli 2 kosztorysu)
	

	2
	PODATEK VAT (od poz. 1) 
	

	3
	CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. 1 + 2)
	


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
W przypadku, gdy oferta składana jest na Część 2.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wartość [zł]

	1
	2
	3

	1
	CENA OFERTOWA NETTO 

(suma poz. 88 z tabeli 3 i poz. 19 z tabeli 4 kosztorysu)
	

	2
	PODATEK VAT (od poz. 1) 
	

	3
	CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. 1+2)
	


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY

w postępowaniu na 

Część 1:
Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską.


Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część 1.

TABELA 1. ROBOTY DROGOWE
	Lp.
	Nr STWiORB8*)
	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość netto
(zł)

	I
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym
	m
	42,00
	
	

	2
	D.01.02.02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm
	m2
	232,70
	
	

	3
	D.01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm oraz ław betonowych
	m
	61,50
	
	

	4
	D.01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych
	m2
	143,50
	
	

	5
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm
	m2
	46,50
	
	

	6
	D.01.02.04
	Obcięcie krawędzi jezdni asfaltowej wraz z rozbiórką na szer. 10 cm
	m
	87,00
	
	

	7
	D.01.02.04
	Demontaż barier model BB/IS-I02 (50% do ponownego wbudowania)
	m
	37,00
	
	

	8
	D.01.02.04
	Demontaż słupków do znaków
	szt.
	2,00
	
	

	9
	D.01.02.04
	Demontaż tablic znaków drogowych
	szt.
	3,00
	
	

	10
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania nadmiaru humusu
	m3
	18,74
	
	

	11
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów betonowych
	m3
	18,18
	
	

	12
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów asfaltowych
	m3
	0,87
	
	

	13
	D.01.02.04
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM złomu stalowego
	t
	0,49
	
	

	14
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów pofrezowych
	m3
	1,86
	
	

	15
	D.09.01.01
	Ogrodzenie ażurowe w otoczeniu prowadzonych prac rozkopowych
	m
	74,00
	
	

	16
	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (suma poz. 1-15)
	

	II
	ROBOTY ZIEMNE

	17
	D.02.01.01
	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych na całej szerokości  poszerzenia jezdni, chodników i peronów wraz z załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania urobku
	m3
	58,89
	
	

	18
	D.02.03.01 D.04.01.01
	Wykonanie nasypów w ramach reprofilacji skarp (wykorzystanie gruntów z wykopu)
	m3
	36,16
	
	

	19
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE (suma poz. 17-18)
	

	III
	PODBUDOWY

	20
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	m2
	243,38
	
	

	21
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej pod podbudowę zasadniczą bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza 0,5 ÷ 0,7 kg/m2) - poszerzenie jezdni
	m2
	75,67
	
	

	22
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy zasadniczej bitumicznej pod warstwę wiążącą bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza 0,3 ÷ 0,5 kg/m2) - poszerzenie jezdni
	m2
	83,74
	
	

	23
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej pod warstwę ścieralną bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza 0,1 ÷ 0,3 kg/m2) - poszerzenie jezdni
	m2
	103,00
	
	

	24
	D.04.04.02a
	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cm -  poszerzenie jezdni
	m2
	86,88
	
	

	25
	D.04.04.02b
	Podbudow zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
	m2
	145,50
	
	

	26
	D.04.07.01a
	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 18 cm -  poszerzenie jezdni
	m2
	75,67
	
	

	27
	Razem dział: PODBUDOWY (suma poz. 20-26)
	

	IV
	NAWIERZCHNIE

	28
	D.05.03.05b
	Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8 cm -  poszerzenie jezdni
	m2
	83,74
	
	

	29
	D.05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 8 S PMB 45/80-55  gr. 4 cm - poszerzenie jezdni
	m2
	103,00
	
	

	30
	D.05.03.23
	Nawierzchnie z kostki typu TABLO gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki
	m2
	137,50
	
	

	31
	D.07.02.01
	Nawierzchnia dotykowa ostrzegawcza koloru żółtego z kostki betonowej typu "STOP" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	19,00
	
	

	32
	Razem dział: NAWIERZCHNIE (suma poz. 28-31)
	

	V
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	33
	D.06.01.01
	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 40x60x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	14,50
	
	

	34
	D.06.01.01
	Humusowanie skarp (należy przyjąć wykorzystanie materiału z odhumusowania); warstwa gr.10 cm
	m2
	107,75
	
	

	35
	D.06.03.01a
	Pobocza gruntowe ulepszone z mieszanki optymalnej gr. 15 cm
	m2
	23,00
	
	

	36
	Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (suma poz. 33-35)
	

	VI
	ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD

	37
	D.07.01.01
	Oznakowanie poziome grubowarstwowe  - kolor biały
	m2
	92,93
	
	

	38
	D.07.01.01
	Piktogram - kolorowe
	m2 ozn.
	4,50
	
	

	39
	D.07.02.01
	Nawierzchnia dotykowa ostrzegawcza koloru żółtego klejona do nawierzchni bitumicznej
	m2
	5,60
	
	

	40
	D.07.02.01
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	szt.
	3,00
	
	

	41
	D.07.02.01
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm w formie wysięgnika
	szt.
	1,00
	
	

	42
	D.07.02.01
	Znaki drogowe informacyjne, średnie
	szt.
	5,00
	
	

	43
	D.07.02.01
	Słupek przeszkodowy U-5b z C-9 pylon podatny
	szt.
	2,00
	
	

	44
	D.07.02.01
	Azyle drogowe z elementów prefabrykowanych 500x500x100 mm
	m2
	10,00
	
	

	45
	D.07.02.01
	Ustawienie barier  - wykorzystanie 50% materiału z rozbiórki, po segregacji i renowacji
	m
	18,50
	
	

	46
	D.07.02.01
	Ustawienie barier model BB/IS-I02 kolor 7016 na przystankach (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia) - nowy materiał
	m
	37,50
	
	

	47
	Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD (suma poz. 37-46)
	

	VII
	ELEMENTY ULIC

	48
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 wraz z wykonaniem ław
	m
	49,50
	
	

	49
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 wraz z wykonaniem ław
	m
	23,50
	
	

	50
	D.08.03.01
	Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 wraz z wykonaniem ław
	m
	71,50
	
	

	51
	Razem dział: ELEMENTY ULIC (suma poz. 48-50)
	

	VIII
	INNE ROBOTY

	52
	D.10.01.01
	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
	szt.
	1,00
	 
	

	53
	D.10.01.02
	Kosze na śmieci KP/KA-A01 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)
	szt.
	1,00
	 
	

	54
	D.10.01.02
	Słupek przystankowy SL/PR-B01 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)
	szt.
	1,00
	 
	

	55
	D.10.01.03
	Rury ochronne (osłonowe) o śr. 110 mm - sieć elektroenergetyczna
	m
	2,00
	 
	

	56
	D.10.01.03
	Rury ochronne dwudzielne z PCW o śr. 110-200 mm - sieć telekomunikacyjna
	m
	26,50
	 
	

	57
	Razem dział: INNE ROBOTY (suma poz. 52-56)
	

	58
	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 16, 19, 27, 32, 36, 47, 51, 57)


	


*) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

……………………………. dnia ……………………….. roku
………………………………….………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

TABELA 2. ROBOTY ELEKTRYCZNE
	Lp.
	Nr STWiORB8*)
	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość netto

(zł)

	1
	D-07.07.01
	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawy do ponownego montażu po przestawieniu słupa
	kpl.
	2,00
	
	

	2
	D-07.07.01
	Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie. Wysięgniki do ponownego montażu po przestawieniu słupa
	szt.
	2,00
	
	

	3
	D-07.07.01
	Demontaż słupów oświetleniowych. Słupy do przestawienia
	szt.
	2,00
	
	

	4
	D-07.07.01
	Unieczynnienie linii zasilającej latarnie
	m
	70,00
	
	

	5
	D-07.07.01
	Wykopy dla komory startowej i odbiorczej wraz późniejszym zasypaniem
	m3
	7,00
	
	

	6
	D-07.07.01
	Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi (przecisk) - rury 1 x HDPE110/6,3
	m
	23,00
	
	

	7
	D-07.07.01
	Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym wraz z wywozem nadmiaru urobku, kosztami składowania i pracami towarzyszącymi
	m3
	15,84
	
	

	8
	D-07.07.01
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m; podsypka
	m
	66,00
	
	

	9
	D-07.07.01
	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 75 mm do kabli
	m
	101,00
	
	

	10
	D-07.07.01
	Układanie kabla NA2XY 4x35mm2 w rowach i rurach z wprowadzeniem do szaf i słupów
	m
	124,00
	
	

	11
	D-07.07.01
	Wykonanie uziomów z bednarki FeZn 30×4mm wzdłuż całej trasy kabla
	m
	69,30
	
	

	12
	D-07.07.01
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m; zasypka
	m
	66,00
	
	

	13
	D-07.07.01
	Oznakowanie trasy sieci ułożonej w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego
	m
	66,00
	
	

	14
	D-07.07.01
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wys. 6m aluminiowych kompletnych typu ROSA, bez wysięgnika wraz z wykonaniem fundamentu, naniesieniem właściwych oznaczeniem, zabezpieczeniami antygraffiti oraz pracami towarzyszącymi
	kpl.
	2,00
	
	

	15
	D-07.07.01
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych; słupy z demontażu
	kpl.
	2,00
	
	

	16
	D-07.07.01
	Montaż wysięgników rurowych do słupów; wysięgniki z demontażu
	szt.
	2,00
	
	

	17
	D-07.07.01
	Montaż wysięgników rurowych do słupów typu ROSA; wysięgnik 2,0m
	szt.
	2,00
	
	

	18
	D-07.07.01
	Wciąganie przewodów w słupy latarń i wysięgniki o łącznej dł. do 7 m
	kpl.
	2,00
	
	

	19
	D-07.07.01
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku; oprawy z demontażu
	szt.
	2,00
	
	

	20
	D-07.07.01
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawy typu LUXON Cordoba LED 2.0, PD5700K, 72 W, 9900Lm
	szt.
	2,00
	
	

	21
	D-07.07.01
	Wykonanie uziomu w gruncie kat. III
	szt
	1,00
	
	

	22
	D-07.07.01
	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powyżej 16 mm2 do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt
	11,00
	
	

	23
	D-07.07.01
	Wykonanie muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym 4x35 mm2
	szt.
	1,00
	
	

	24
	D-07.07.01
	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły powyżej 16 do 50 mm2
	szt.żył
	44,00
	
	

	25
	D-07.07.01
	Montaż w szafie oświetlenia ulicznego modułu z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem drogowym (system OWLET)
	kpl.
	1,00
	
	

	26
	D-07.07.01
	Badania i pomiary przewidziane dokumentacją
	kpl.
	1,00
	
	

	27
	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1-26)

	


*) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

……………………………. dnia ……………………….. roku
………………………………….………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY

w postępowaniu na 

Część 2:
Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli.


Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Niniejszy załącznik wypełnić tylko w przypadku, gdy oferta składana jest na Część 2.

TABELA 3. ROBOTY DROGOWE

	Lp.
	Nr STWiORB8

*)
	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość netto

(zł)

	I
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym
	m
	119,00
	
	

	2
	D.09.01.01
	Ogrodzenie ażurowe w otoczeniu prowadzonych prac rozkopowych
	m
	395,50
	
	

	3
	D.01.02.01
	Wykopanie i zabezpieczenie drzew o śr.pni 6-11 cm w celu przesadzenia - lipy drobnolistne
	szt.
	3,00
	
	

	4
	D.01.02.01
	Wycinka drzew śr. 6-11 cm wraz z wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów; jarząb pospolity
	szt.
	1,00
	
	

	5
	D.01.02.02
	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm
	m2
	91,50
	
	

	6
	D.09.01.01
	Spulchnienie gruntu w technologii wydmuchowej Air Spade na głęb. 15-20 cm wraz z mulczowaniem przekompostowaną korą sosnową
	m2
	11,70
	
	

	7
	D.01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm oraz ław betonowych
	m
	113,00
	
	

	8
	D.01.02.04
	Rozebranie krawężników kamiennych oraz ław betonowych (przewidziano odzysk krawężników 100% - do ponownego wbudowania, a nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM)
	m
	142,70
	
	

	9
	D.01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
	m2
	480,50
	
	

	10
	D.01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 (przewidziano odzysk kostki 80% - do wywozu na magazyn ZDiUM)
	m2
	26,00
	
	

	11
	D.01.02.04
	Rozebranie ścieków ulicznych dwurzędowych z kostki kamiennej 18/20 oraz ław betonowych (przewidziano odzysk kostki 70% - do ponownego wbudowania)
	m2
	28,00
	
	

	12
	D.01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 10 cm
	m2
	49,10
	
	

	13
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm
	m2
	28,00
	
	

	14
	D.01.02.04
	Obcięcie krawędzi jezdni asfaltowej wraz z rozbiórką na szer. 10 cm
	m
	70,00
	
	

	15
	D.01.02.04
	Demontaż słupków do znaków (do wywozu na magazyn ZDiUM)
	szt.
	3,00
	
	

	16
	D.01.02.04
	Demontaż znaków drogowych (do wywozu na magazyn ZDiUM)
	szt.
	5,00
	
	

	17
	D.01.02.04
	Demontaż stojaków rowerowych stacji WRM (przezn. do wbudowania w nowej lokalizacji w obszarze inwestycji)
	szt.
	6,00
	
	

	18
	D.01.02.04
	Demontaż tablicy informacyjnej stacji WRM (przezn. do wbudowania w nowej lokalizacji w obszarze inwestycji)
	szt.
	1,00
	
	

	19
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania nadmiaru humusu
	m3
	3,44
	
	

	20
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów betonowych
	m3
	64,35
	
	

	21
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów asfaltowych
	m3
	5,61
	
	

	22
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz na składowisko na magazyn ZDiUM odpadów kamiennych
	t
	5,10
	
	

	23
	D.01.02.04
	Oczyszczenie, załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM pełnowartościowej kostki kamiennej i krawężników kamiennych
	t
	10,88
	
	

	24
	D.01.02.04
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM złomu stalowego
	t
	0,08
	
	

	25
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadów pofrezowych
	m3
	1,12
	
	

	26
	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (suma poz. 1-25)
	

	II
	ROBOTY ZIEMNE

	27
	D.02.01.01
	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych na głęb. 15 cm na całej szerokości poszerzenia jezdni, zjazdów, chodników, dróg rowerowych i peronów wraz z załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania urobku
	m3
	99,24
	
	

	28
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE (poz. 27)
	

	III
	PODBUDOWA

	29
	D.04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej pod podbudowę zasadniczą bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza 0,5 ÷ 0,7 kg/m2) - poszerzenie jezdni i droga rowerowa
	m2
	154,40
	
	

	30
	D.04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy zasadniczej bitumicznej pod warstwę wiążącą bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza 0,3 ÷ 0,5 kg/m2) - poszerzenie jezdni
	m2
	54,50
	
	

	31
	D.04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej pod warstwę ścieralną bitumiczną (ilości pozostałego lepiszcza 0,1 ÷ 0,3 kg/m2) - poszerzenie jezdni
	m2
	72,50
	
	

	32
	D.04.04.02a
	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - poszerzenie jezdni
	m2
	44,50
	
	

	33
	D.04.04.02b
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - chodniki, perony i zjazdy
	m2
	272,00
	
	

	34
	D.09.01.01
	Podłoże z gleby strukturalnej typu UrbanSoil gr. 0,15 cm w strefach korzeni (pod chodniki)
	m3
	36,87
	
	

	35
	D.04.05.01
	Podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm
	m2
	316,50
	
	

	36
	D.04.06.01b
	Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 12 cm - zjazd
	m2
	39,00
	
	

	37
	D.04.06.01b
	Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm - drogi rowerowe - obszar zjazdu
	m2
	15,80
	
	

	38
	D.04.07.01a
	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 14 cm - poszerzenie jezdni
	m2
	44,50
	
	

	39
	Razem dział: PODBUDOWA (suma poz. 29-38)
	

	IV
	NAWIERZCHNIE

	40
	D.05.03.05b
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8 cm - poszerzenie jezdni
	m2
	54,50
	
	

	41
	D.05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm - poszerzenie jezdni
	m2
	72,50
	
	

	42
	D.05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 5 cm - droga rowerowa
	m2
	109,90
	
	

	43
	D.05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 5 cm - droga rowerowa konstr. wzmocniona
	m2
	15,80
	
	

	44
	D.05.03.23a
	Nawierzchnie z kostki betonowej Tablo 10x20/20x20 cm gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki i perony
	m2
	285,80
	
	

	45
	D.05.03.23a
	Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej 10x20 cm gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - nawierzchnie utwardzone
	m2
	41,90
	
	

	46
	D.05.03.23a
	Nawierzchnie z kostki betonowej TABLO 20x20 cm gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy
	m2
	39,00
	
	

	47
	D.05.03.23a
	Nawierzchnia dotykowa ostrzegawcza koloru żółtego z kostki betonowej typu "STOP" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	25,40
	
	

	48
	Razem dział: NAWIERZCHNIE (suma poz. 40-47)
	

	V
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	49
	D.07.01.01
	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - kolor biały
	m2
	81,47
	
	

	50
	D.07.01.01
	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - kolor czerwony
	m2
	15,00
	
	

	51
	D.07.01.01
	Nawierzchnia dotykowa ostrzegawcza koloru żółtego klejona do nawierzchni bitumicznej
	m2
	5,60
	
	

	52
	D.07.01.01
	Azyle drogowe z elementów prefabrykowanych 500x500x100 mm
	m2
	8,00
	
	

	53
	D.07.02.01
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	szt.
	6,00
	
	

	54
	D.07.02.01
	Konstrukcje wsporcze do znaków drogowych w formie wysięgników, z rur stalowych o śr. 60 mm i prętów o śr. 20 mm
	szt.
	2,00
	
	

	55
	D.07.02.01
	Znaki drogowe zakazu i nakazu, mini (2 szt B-2, 1 szt  C-13/16, 1 szt C-13)
	szt.
	4,00
	
	

	56
	D.07.02.01
	Znaki drogowe zakazu, informacyjne oraz tabliczki, małe (1 szt B-33, 2 szt D-6b, 2 szt D-15, 1 szt T-23b)
	szt.
	6,00
	
	

	57
	D.07.02.01
	Słupek przeszkodowy U-5b z C-9 pylon podatny
	szt.
	2,00
	
	

	58
	D.07.02.01
	Ustawienie słupków TYP SP/IS-IO5 kolor 7016 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)
	szt.
	26,00
	
	

	59
	D.07.02.01
	Montaż stojaków rowerowych stacji WRM w nowej lokalizacji (w odl. 25 m)
	szt.
	6,00
	
	

	60
	D.07.02.01
	Montaż tablicy informacyjnej stacji WRM w nowej lokalizacji (w odl. 25 m)
	szt.
	1,00
	
	

	61
	Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (suma poz. 49-60)
	

	VI
	ELEMENTY ULIC

	62
	D.08.01.01
	Krawężniki kamienne z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiały z rozbiórki)
	m
	93,00
	
	

	63
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - "podwójny krawężnik" - SP/IS-I09 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)
	m
	11,00
	
	

	64
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	15,50
	
	

	65
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	13,50
	
	

	66
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	2,00
	
	

	67
	D.08.03.01
	Obrzeże betonowe 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	295,00
	
	

	68
	D.08.05.03
	Ścieki z dwóch rzędów kostki kamiennej 15/17 staroużytecznej (z rozbiórki i z magazynu ZDiUM) na ławie z betonu C12/15
	mb
	55,00
	
	

	69
	D.08.05.03
	Załadunek i dowóz brakującej kostki z magazynu ZDiUM
	t
	1,11
	
	

	70
	Razem dział: ELEMENTY ULIC (suma poz. 62-69)
	

	VII
	ZIELEŃ DROGOWA

	71
	D.09.01.01
	Rozścielenie ziemi urodzajnej gr. ok. 15 cm (należy przyjąć wykorzystanie materiału z odhumusowania)
	m2
	68,60
	
	

	72
	D.09.01.01
	Wykonanie trawników
	m2
	68,60
	
	

	73
	D.09.01.01
	Posadzenie wcześniej wykopanych i zabezpieczonych drzew - lipa drobnolistna (przesadzenie)
	szt.
	3,00
	
	

	74
	D.09.01.01
	Posadzenie nowych drzew - lipa drobnolistna
	szt.
	1,00
	
	

	75
	D.09.01.01
	Pielęgnacja projektowanych oraz przesadzonych drzew w okresie gwarancji
	szt.
	4,00
	
	

	76
	D.09.01.01
	Pielęgnaja trwaników w okresie gwarancji
	m2
	68,60
	
	

	77
	Razem dział: ZIELEŃ DROGOWA (suma poz. 71-76)
	

	VIII
	ROBOTY INNE

	78
	D.10.01.01
	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
	szt.
	4,00
	
	

	79
	D.10.01.01
	Regulacja pionowa studzienek ściekowych
	szt.
	3,00
	
	

	80
	D.10.01.01
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	4,00
	
	

	81
	D.10.01.02
	Kosze na śmieci KP/KA-A01 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)
	szt.
	2,00
	
	

	82
	D.10.01.02
	Ławka wolnostojąca LS/KA-F01 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)
	szt.
	1,00
	
	

	83
	D.10.01.02
	Słupek przystankowy SL/PR-B01 (zgodnie z katalogiem Meble Miejskie Wrocławia)
	szt.
	2,00
	
	

	84
	D.10.01.02
	Ustawianie wiaty przystankowej 5,25x1,0 m
	wiat.
	2,00
	
	

	85
	D.10.01.03
	Rury ochronne (osłonowe) o śr. 110 mm k. niebieski
	m
	12,50
	
	

	86
	D.10.01.03
	Rury ochronne (osłonowe) o śr. 110 mm k. czerwony
	m
	13,50
	
	

	87
	Razem dział: ROBOTY INNE (suma poz. 78-86)
	

	88
	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 26, 28, 39, 48, 61, 70, 77)

	


*) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

……………………………. dnia ……………………….. roku
………………………………….………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

TABELA 4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
	Lp.
	Nr STWiORB*)
	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn. 
	Wartość netto (zł)

	1
	D-07.07.01
	Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym wraz z wywozem nadmiaru urobku, kosztami składowania i pracami towarzyszącymi.
	m3
	12,48
	
	

	2
	D-07.07.01
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m. Podsypka.
	m
	52,00
	
	

	3
	D-07.07.01
	Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 75 mm do kabli
	m
	72,00
	
	

	4
	D-07.07.01
	Układanie kabla YKY 3x2,5mm2 w rowach i rurach z wprowadzeniem do szaf, słupów i wiat.
	m
	33,00
	
	

	5
	D-07.07.01
	Układanie kabla NA2XY 4x35mm2 w rowach i rurach z wprowadzeniem do szaf i słupów.
	m
	39,00
	
	

	6
	D-07.07.01
	Wykonanie uziomów z bednarki FeZn 30×4mm wzdłuż całej trasy kabla.
	m
	30,45
	
	

	7
	D-07.07.01
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m. Zasypka.
	m
	52,00
	
	

	8
	D-07.07.01
	Oznakowanie trasy sieci ułożonej w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego
	m
	52,00
	
	

	9
	D-07.07.01
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wys. 6m aluminiowych kompletnych typu ROSA, bez wysięgnika wraz z wykonaniem fundamentu, naniesieniem właściwych oznaczeniem, zabezpieczeniami antygraffiti oraz pracami towarzyszącymi.
	kpl.
	2,00
	
	

	10
	D-07.07.01
	Montaż wysięgników rurowych do słupów typu ROSA. Wysięgnik 2,0m.
	szt.
	2,00
	
	

	11
	D-07.07.01
	Wciąganie przewodów w słupy latarń i wysięgniki o łącznej dł. do 7 m
	kpl.
	2,00
	
	

	12
	D-07.07.01
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawy typu LUXON Cordoba LED 2.0, PD5700K, 72 W, 9900Lm
	szt.
	2,00
	
	

	13
	D-07.07.01
	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych w słupach istniejących. Dostosowanie do zasilania wiat.
	szt.
	2,00
	
	

	14
	D-07.07.01
	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	4,00
	
	

	15
	D-07.07.01
	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył powyżej 16 mm2 do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt
	4,00
	
	

	16
	D-07.07.01
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	szt.żył
	12,00
	
	

	17
	D-07.07.01
	Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły powyżej 16 do 50 mm2
	szt.żył
	16,00
	
	

	18
	D-07.07.01
	Badania i pomiary przewidziane dokumentacją
	kpl.
	1,00
	
	

	19

	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1-18)

	


*) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

……………………………. dnia ……………………….. roku
………………………………….………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY
w postępowaniu na

Część 1:
Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską.

Część 2:
Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli.


Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ dla Części ……..…..
2.  Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ dla Części ….……., polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*:
………………………………………………………………………….…………….………………………………………………….………,
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………………………. dnia ……………………… roku

…………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

.
* wypełnić tylko jeśli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1. pkt 1-6 i z art. 109 ust 1. pkt 1-10 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………. Ustawy PZP (podać art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww okolicznością na podstawie art. 110 ust 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze *:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu dla Części …….…., tj.:
…………………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust 1. pkt 1-6  i  z  art. 109 ust 1. pkt 1-10 ustawy PZP. *
4. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu określonego w pkt. 2 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………. Ustawy PZP (podać art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww okolicznością na podstawie art. 110 ust 2 ustawy PZP podmiot wymieniony w pkt. 2 podjął następujące środki naprawcze:*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………….……….…………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko jeśli dotyczy

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZOBOWIĄZANIE
w postępowaniu na

Część 1:
Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską.

Część 2:
Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli


My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
(nazwa i adres Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania nw. zasobów: 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
Część 1:
Budowa azylu dla pieszych na ul. Średzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Mokrzańską. *
Część 2:
Budowa przystanków autobusowych i azyli dla pieszych na al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. W. Syrokomli. *
* niepotrzebne skreślić
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
1) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
2) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…….

4) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

……………………………… dnia ……………………. roku

………………………………………………………….…………………….



(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, dalej „ZDiUM”; 2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się wysyłając maila na adres: iod@zdium.wroc.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, członkowie komisji przetargowej nie będący pracownikami ZDiUM, firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych używanych w ZDiUM, firmy realizujące dla ZDIUM usługi pocztowe; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
