	
	FORMULARZ OFERTY

Budowa progów zwalniających w ciągu ul. Lutyńskiej we Wrocławiu


Wykonawca
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..…………
                                         (pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:
………………………………………….………………………………………….……………………………………………………….

                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu przetargu, dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 złotych i nieprzekraczającej 130 000 złotych na: 
Realizację robót budowlanych w zakresie budowy progów zwalniających w ciągu ul. Lutyńskiej we Wrocławiu.
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami zapytania ofertowego przekazanymi przez zamawiającego oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:
 ……………………………………………………………………………… zł (zgodnie z Zestawieniem kosztów zadania)   
5. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. Udzielamy 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia 
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w OPZ.
8. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym – 60 dni.
9. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w OPZ i zapytaniu ofertowym, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczmy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę bitumicznych progów zwalniających.
	Nazwa zamówienia
	Szczegółowy rodzaj robót
	Miejsce oraz nazwa podmiotu udzielającego zamówienia
	Termin rozpoczęcia 
i zakończenia
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11. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: 
Imię i nazwisko (nazwa): ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. …………………………………………………………………………………………………  
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Załączniki do formularza oferty:

1. Zestawienie kosztów zadania
……………………………., dnia ……………………….. roku                         ……………………………..……………………
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)
*niepotrzebne skreślić
Wykonawca
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..…………
                                                                    (pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:
………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………..
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

	
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

Budowa progów zwalniających w ciągu ul. Lutyńskiej we Wrocławiu

	Lp.
	Nr SWiORB
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie progów w terenie.
	km
	0,61
	
	

	2.
	D-01.02.04
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	99,00
	
	

	3.
	D-01.02.04
	Mechaniczna rozbiórka/frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy, wraz z kosztami składowania/utylizacji.
	m2
	282,15
	
	

	4.
	D-04.07.01
	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	m2
	133,20
	
	

	5.
	D-04.07.01
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod warstwę profilującą - 0,5kg/m2
	m2
	133,20
	
	

	6.
	D-04.07.01
	Nawierzchnie z AC 11S o grubości po zagęszczeniu 0-7,5 cm (warstwa profilująca)
	m2
	133,20
	
	

	7.
	D-04.07.01
	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	m2
	282,15
	
	

	8.
	D-04.07.01
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod warstwę ścieralną AC11S  - 0,5kg/m2
	m2
	282,15
	
	

	9.
	D-04.07.01
	Nawierzchnie z AC 11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	282,15
	
	

	10.
	D-07.02.01
	Montaż słupków - słupek typu City (słupek elastyczny SP/IS-I05 wg katalogu mebli miejskich), w kolorze czarnym, wytwarzany z elastomerycznego polimeru z pamięcią kształtu, oklejony paskiem folii odblaskowej koloru żółtego ( szer. 6cm).
	szt.
	17,00
	
	

	11.
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe: linia P-25
	m2
	25,06
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT
	

	KWOTA WARUNKOWA 10%
	

	WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT
	

	PODATEK VAT
	

	WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	


……………………………., dnia ……………………….. roku

……………………………..……………………

(podpis wykonawcy/pełnomocnika)
